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	Цифровая радиосистема Октава OWS-U1200H Plus, 1-канальеая,1 приемник + мкф (ручн)
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	Широкий диапазон радиочастот: Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562,
возможность настроить до 200 различных каналов радиочастот,     
цифровая модуляция типа QPSK,
технология  TRUE DIVERSITY для надежного приема сигнала,
быстрая синхронизация и передача настроек по ИК-порту между приемником и передатчиком,
автоматическое сканирование и выбор наименее загруженной частоты радиочастотного тракта,
одновременная работа нескольких систем в радиодиапазоне без использования дополнительного оборудования,
стабильная работа до 30 систем одновременно при использовании дополнительных антенных систем,
простая, интуитивно понятная система управления и настройки при помощи энкодера,
металлический корпус приемника размером 1/2U для установки на столе или в стойку с помощью дополнительного крепления
яркий LCD-дисплей, который показывает рабочую частоту канала, RF/AF, силу сигнала, уровень заряда аккумулятора передатчика, усиление сигнала и Mute,
работа передатчика до 8 часов от двух батареек типа АА,
взаимозаменяемость ручных и поясных передатчиков от радиосистем Октава.

Коплектация;

OWS-U1200R Одноканальный приемник
OWS-U1200TH Ручной передатчик с несъемным капсюлем
OWSA08M Маркировочное кольцо
OWS-A10W Ветрозащитный колпачок
OWS-A22A Комплект антенн для приемника
OWS-A04H Держатель для ручного передатчика
OWS-A09С Кабель Jack 6,35 - Jack 6,3 (моно) - 1 метр
Блок питания
Элементы питания (тип АА) 2 шт.
OWS-A03С защитный фирменный кейс с ложементом (в версии PLUS)
Руководство по эксплуатации

Характеристики;
Тип системы	Динамический
Тип модуляции	QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)
Цифровая
Области применения:Сцена, Вокал,Конференция
Диапазон рабочих температур, ⁰С	от -10 до +45
Вес приемника, гр	900
Число настраиваемых каналов, шт.	200
Диапазон радиочастот, МГц	Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562
ИК-синхронизация	Да
Рабочий диапазон ручного передатчика, м80
Задержка (Latency), мс	Не более 3
Выходное сопротивление, Ом	600
Количество и тип антенн приемника	2 шт., съемные с BNC разъемом
Непрерывное время работы передатчика, ч8
Тип дисплея	LCD
Функция приглушения звука (MUTE)	Да
Разъемы приемника	XLR - 1 шт., Jack TS, 6.35 мм – 1 шт.
Материал корпуса приемника	Металл
Материал корпуса ручного передатчикаМеталл
Вес ручного передатчика, г	300
Размеры приемника (В х Ш х Г, мм)	42 х 210 х 129
Размеры ручного передатчика (длина х диаметр, см)	26 х Ø 4,5
Питание приемника	Внешний блок питания, 12 В / 1A
Питание передатчика	2 элемента (типа АА)
Рабочий диапазон температур, С	-10 +45 °C
Рабочий диапазон частот, Гц	50 - 18000
Максимальный уровень звукового давления при КНИ 0,5 %, дБ	120
Цвет	черный
Характеристики ручного передатчика OWS-1200TH	
Производитель	ООО "Октава ДМ"
Гарантия	24 мес.
	1 шт



Срок поставки: с момента заключения контракта в течении 14 календарных дней, но не позднее  20.07.2026 г.



	
	













