[bookmark: _GoBack]                                     ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
	
             на архитектурный обмер, техническое обследование и корректировку   проектно-    сметной документации на капитальный  ремонт  физкультурно-оздоровительного комплекса, ремонт наружных инженерных сетей  и благоустройство территории ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия по  адресу: Санкт-Петербург,  пер. Гривцова, д. 8а, стр.1



	        № п/п
	Основные требования
	Содержание основных требований

	




1
	
Основание и основные исходные данные для проектирования (решение органов государственной власти о проектировании и строительстве объекта, решение застройщика, градостроительный план земельного участка и др.)
	1. Основание для проектирования – целевая строка бюджета г. Санкт-Петербурга.
2. Правоустанавливающие документы на здание.
3. Планы этажей.
4. Задание КГА на благоустройство элементов благоустройства в части ремонта фасадов здания, с заменой оконных и дверных  проемов, устройства козырьков, крылец, размещения дополнительного оборудования на фасадах, обеспечения доступа МГН и 
 благоустройства территории.
5. Технические условия на присоединение к инженерным сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, телефонизации, радиофикации, телевидения.
6. Технические условия СПб ГКУ«ГМЦ»
7. Разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт  физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Управление Строительными Проектами».
8. Топографическая съемка земельного участка.

	2
	Заказчик
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

	
3
	
Проектировщик
	По результатам конкурентной процедуры, организация, имеющая допуск СРО на выполнение проектных работ в соответствии с требованиями настоящего задания на проектирование

	4
	Адрес объекта
	г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 8а, стр.1

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Источник финансирования
	Бюджет

	
7
	
Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование – Техническая документация для целей капитального ремонта (стадия
«Р», рабочая документация, с выделением утверждаемой части.)

	
8
	Отнесение объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, к объектам
культурного наследи
	
Объект не является технически сложным и уникальным объектом, не относится к объектам культурного наследия



	


9
	


Назначение и основные показатели объекта
	Назначение: ФОК; 
Этажность - переменная;
Конструктивная схема здания – бескаркасная с продольными и поперечными кирпичными несущими стенами;
Строительный объем здания – 12615 м3; Общая площадь здания – 3068 м2;
Здание содержит разнотипные помещения в пределах этажа.

	 



   10
	  Требования к архитектурным обмерам и техническому обследованию
	В состав проектно-сметной документации должны входить:
1. Архитектурный обмер (фасады, планы, разрезы), в том числе (обмеры чердака, стропильной системы, кровли, конструкций крылец и козырьков.
 фасады, планы, разрезы (с узлами сопряжений конструкций).
1. Техническое обследование по 2-й категории с шурфами и зондажами:
фундаменты, капитальные стены, перегородки, перемычки, перекрытия (при наличии полы по грунту), чердачное перекрытие, конструктивные элементы крылец, приямка, лестниц, стропильная система, кровля, в том числе кладки карнизной части стен, дымовых труб.
Состав обследования: 
- фотофиксация (альбом с аннотациями);
- составление дефектной ведомости (описи работ) с указанием объёмов требуемых работ, требуемого ремонта конструкций и отделки;
- заключение по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их восстановлению .
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Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания
	Здание – сложной конфигурации в плане, бескаркасное с продольными и поперечными несущими стенами.
В рамках капитального ремонта выполнить перепланировку по согласованию с Заказчиком. Объемно-планировочные решения должны соответствовать действующим нормативным документам в области градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, экологического законодательства.
Внутреннюю и наружную отделку принять улучшенную. Объемно-планировочные решения, ведомость отделки помещений и фасады согласовать с Заказчиком в рабочем порядке до начала разработки решений по сетям инженерно-технического обеспечения.
Разработать дизайн-проект интерьеров и согласовать решения с Заказчиком

	
12
	Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству
	В рамках настоящего проекта решения по планировке земельного участка  и благоустройству должны соответствовать Постановлению Правительства Санкт- Петербурга от 09.11.201№961 (редакция от 06.07.2017)

	







13
	






Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций.
	Фундаменты – существующие, требования об усилении определяются по данным отчета об обследовании строительных конструкций здания и по принятым решениям о перепланировке помещений;
Цоколь и отмостка – выполнить гидроизоляцию цоколя и восстановить отмостку;
Несущие стены – из керамических кирпичей, существующие, требование о дополнительном утеплении определяется при теплотехническом расчете, необходимость усиления стен и проемов определяется по результатам обследования после разработки планировочных решений;
Фасады- ремонт и отделка фасадов;
Перекрытия – существующие, требование об усилении или замене перекрытий определяется по данным обследования строительных конструкций здания; Стропильная система – деревянная;
Кровельное покрытие – листовой металл;
Заполнение оконных и дверных  проемов – металлопластиковые и металлические  изделия.

	14
	Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-
	В рамках настоящего проекта разрабатываются решения по подключению объекта к сетям инженерно-



	
	технического обеспечения, присоединения к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию
	технического обеспечения в объеме, необходимом для введения здания в эксплуатацию.
Разрабатываются решения по подключению:
· к сетям электроснабжения;
· к сетям водоснабжения и водоотведения;
· к сетям теплоснабжения;
9. к телекоммуникационным сетям и сетям оповещения (телефонизация, радиофикация, ГОиЧС, СПС и СОУЭ вывод на ГМЦ и проч.) Система КСОБ комплекса  должна соответствовать выданным техническим условиям СПб  ГКУ «ГМЦ»
Инженерные сети проектируются от точек присоединения, предусмотренных техническими условиями на присоединение к сетям. Решения об установке узлов учета разрабатываются проектировщиком.
Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения получает Заказчик и передает подрядчику в составе исходно-разрешительной документации.

	


15
	

Требования к оснащению телекоммуникационными системами
	Предусмотреть сети:
· Радиофикации
· Телефонизации
· Приема эфирного телевидения
· Подключения к телекоммуникационной сети
«Интернет»
· Локальную вычислительную сеть
· Структурированную кабельную сеть

	
16
	Требования к разработке автоматизированных систем управления, систем диспетчеризации и
сигнализации
	В рамках настоящего проекта решения по автоматизированным системам управления, системам диспетчеризации и сигнализации не разрабатываются.

	
17
	Требования к проекту организации строительства
	Раздел «Проект организации капитального ремонта» разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 о составе проектной документации.

	
18
	Требования к проекту организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства
	В рамках настоящего проекта раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства» не разрабатывается.

	
19
	Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»
	В рамках настоящего проекта раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разрабатывается о объеме, достаточном для выполнения
капитального ремонта.

	

20
	Требования к разделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	       Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 о составе проектной документации, включая технические системы (средства) противопожарной защиты (системы



	
	
	 пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией) в соответствии с требованиями как нормативных документов в области пожарной  безопасности.

	
21
	Требования к разделу
«Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов»
	Раздел «Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов» разрабатывается в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ №87 о составе проектной документации.

	


22
	Требования к разделу
«Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	
Раздел «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разрабатывается в объеме решений по приему сигнала ГОиЧС

	
23
	Требования к обеспечению энергоэффективности объекта
	       В рамках настоящего проекта раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов не разрабатывается.
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Требования к сметной документации с указанием метода определения стоимости строительства и порядка пересчета в текущий уровень цен
	          Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. №421/пр в актуальной редакции на момент разработки сметной документации, на основе ресурсно-индексного метода, текущих сметных цен размещенных во ФГИС ЦС и индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов на основе сметно-нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. №1046/пр (с изменениями и дополнениями) ФСНБ -2022.
Накладные расходы для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. в актуальной редакции на момент разработки сметной документации.
Сметную прибыль для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр.
Налог на добавленную стоимость для ремонтно-строительных работ определить по ставке 22%.
Цены на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции необходимо принимать в сметных ценах из ФГИС ЦС и сметные цены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022, с индексами по группам однородных строительных ресурсов, информация о прямых сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее -конъюнктурный анализ). Результаты   конъюнктурного   анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1, к Методике и подписываются техническим заказчиком.
В составе пояснительной записки к сметной документации предоставить таблицу, включающую все позиции локальных смет, в которых содержатся указания на товарные знаки оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, используемых при производстве работ по капитальному ремонту помещений, с подробным описанием технических характеристик отдельно для каждой марки, вида оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по форме, предоставляемой заказчиком.



	
	
	     Смету дополнить прайс-листами на материалы при ссылке в смете на стоимость поставщика.

	25
	Требования к очередности и этапам строительства
	Очереди строительства не выделяются.

	
26
	Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме
	Демонстрационные материалы разрабатываются в объеме, необходимом для согласования дизайн-проекта с Заказчиком
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Требования к составу и содержанию документации
	         Объем и содержание разделов настоящего проекта должны соответствовать требованиям Постановления правительства №87 от 16.02.2008 г.
        Содержание, принимаемых проектных решений должны соответствовать требованиям Законодательства РФ о техническом регулировании в области строительства, строительным нормам и правилам, Санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям ГОСТ. Оформление проектной документации должно соответствовать требованиям действующих систем ЕСКД и СПСД.
        В составе интерьерных решений (раздел АИ) разрабатывается трехмерное визуальное представление (3-х мерные визуализации) для ключевых присутственных зон и помещений. Чертежи марки АИ выпускаются в соответствии с ГОСТ 21.507-81 СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи.
Документация разрабатывается в следующем составе:
· раздел «ПЗ» - общая пояснительная записка;
· раздел «АС» - архитектурно - строительные решения;
· раздел «АИ» - дизайн интерьеров;
· раздел «ТХ» - технологические решения;
· раздел «ЭС» - электромонтажные работы;
· раздел «ВК» - водоснабжение и водоотведение;
· раздел «ВУ» - водомерный узел
· раздел «ОВ» - отопление и вентиляция;
· раздел «ТС» - тепловые сети;
- раздел «ИТП» - индивидуальный тепловой пункт и УУТЭ;
· раздел наружные инженерные сети:
наружное освещение территории, водоснабжение и водоотведение;
· раздел «ОТС» - охранно-тревожная сигнализация;
- раздел «СКУД» - система контроля и управления доступом;
- раздел «СВН»- система видеонаблюдения;
· раздел «ТФ» - телефонизация;
· раздел «РФ» - радиофикация;



	
	
	· раздел «СКС» - структурированная кабельная сеть;
· раздел «ЛВС» - локальная вычислительная сеть»;
- раздел «ПОС» - проект организации строительства;
· раздел «МООС» - мероприятия по охране окружающей среды;
· раздел «ПБ» - перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
· раздел «СПС и СОУЭ» - система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией.
раздел «СМ» - сметная документация;

Содержание раздела ПЗ:
· описание региона строительства;
· описание принципиальных проектных решений;
· технико-экономические	показатели	проектируемого объекта;
· перечень	исходных	данных,	принятых	для проектирования;
· гарантийная запись главного инженера проекта
Содержание раздела АС:
· тестовая	часть,	содержащая	расчеты,	пояснения, описание и обоснование принятых проектных решений;
· поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений;

Предусмотреть перепланировку. Планировочные решения должны быть разработаны с соблюдением всех требований пожарных, санитарных и других действующих нормативов.

· отображение фасадов;
· цветовое решение фасадов;
· чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;
· чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
· схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
· схемы перемычек и конструкций усилений несущих стен и фундаментов;
· планы перекрытий, покрытий, кровли;
· схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
· план и сечения фундаментов;



	
	
	· другие материалы, позволяющие однозначно трактовать проектные решения при производстве строительно-монтажных работ;
· ведомость демонтажных работ, ведомость монтажных работ, спецификации материалов.
В составе раздела должны быть разработаны следующие решения:
· Ремонт и усиление фундаментов (цоколя), отмостки;
· Ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок;
· Ремонт и усиление лестниц, площадок, крылец;
- Ремонт, усиление, частичная замена перекрытий и покрытий, стропильной системы;
· Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крыши;
· Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций;
· Ремонт фасада;
· Ремонт (замена) окон;
· Ремонт (замена) дверей;
· Ремонт стен и потолков (отделочные работы);
· Ремонт полов;

Содержание раздела ТХ:
· тестовая часть, содержащая характеристику принятой технологической схемы, пояснения, описание и обоснование принятых проектных решений;
· технологические планировки;

Содержание раздела ЭС:
· тестовая часть, содержащая обоснование принятой схемы электроснабжения, сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности, описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах, решения по присоединению к сетям организации, выдавшей ТУ, перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите, описание системы рабочего и аварийного освещения;
· принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;
· принципиальную схему сети освещения;
· схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
· план сетей электроснабжения;
· схему размещения электрооборудования.

Содержание раздела ВК:
· тестовая часть, содержащая описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров; гидравлический расчет сетей, решения по присоединению к сетям организации, выдавшей ТУ;
· план сетей водоснабжения и водоотведения;



	
	
	· принципиальные	схемы	систем	водоснабжения	и водоотведения объекта капитального строительства;
· аксонометрические	схемы	сетей	водоснабжения	и водоотведения;
· ведомость демонтажных работ, ведомость монтажных работ, спецификации материалов и оборудования.
Содержание раздела ОВ:
· текстовая часть, содержащая сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха, описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, обоснование принятых систем и принципиальных решений по вентиляции и отоплению помещений;
· план сетей теплоснабжения и вентиляции;
· принципиальные схемы систем отопления и вентиляции;
· аксонометрические схемы сетей отопления и вентиляции;
· ведомость демонтажных работ, ведомость монтажных работ, спецификации материалов и оборудования.

        Документация должна соответствовать всей действующей на территории РФ нормативной документации в области градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.

    Содержание раздела ПОС:
· тестовая часть, содержащая сведения о районе строительства с точки зрения обеспеченности ресурсами и инфраструктурой, описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность выполнения работ, расчетных параметрах наружного воздуха, обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов, описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства;
· календарный план капитального ремонта;
· строительный генеральный план.
Содержание раздела ПБ:
· описание принципиальных проектных решений и их соответствие требованиям нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности;
· ситуационный план организации земельного участка, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения пожарных гидрантов;



	
	
	· схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара; 
· Содержание раздела СМ:
· пояснительная записка;
· локальные сметы;
· объектные сметы;
· сводный сметный расчет.
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Требования к порядку предоставления документации для проведения согласований
	      Проектировщик самостоятельно получает все необходимые согласования в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими в области строительства и проектирования в г.Санкт-Петербурге
      Заказчик имеет право передать разработанную документацию на рассмотрение в любой компетентный орган на согласование, рассмотрение, экспертизу.
      Проектировщик обязан участвовать в прохождении согласований, рассмотрений, экспертиз снимая замечания, получаемые им от Заказчика.
Проект подлежит согласованию:
1. ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская гимназия.
1. КГА и ОПС КГА.
1. ПАО «Россети Ленэнерго».
1.  ГУП «Водоканал».
1. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
1. СПб ГКУ «ГМЦ».
1.      В случае необходимости:
* ЦГЭ (необходимость прохождения государственной экспертизы определяется ГрК РФ Статья 8.3 п.2.).
* другими организациями в соответствии с  ГрК РФ

	29
	Сроки проектирования
	Срок проектирования и  корректировки  ПСД 180 календарных дней, с момента подписания контракта;
Срок согласования проекта 120 календарных дней;
Общий срок изготовления проектно-сметной документации с согласованием 300 календарных дней.

	30
	Требования о необходимости проведения авторского надзора
	Авторский надзор проводится по отдельному договору.
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	Количество и форма передаваемой документации
	1. Подрядчик представляет Заказчику по накладной для приемки согласованную проектную и сметную документацию;
2. Проектную и сметную документацию представить в 4-х прошитых и заверенных печатью проектной организации экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде (флешка): текстовая часть, дефектные ведомости объемов работ в формате MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате AutoCAD, сметы в программе SmetaWizard, либо аналогичной сметной программе.
3. Сдача подрядчиком результата работ и его приемка заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ;
4. При обнаружении недостатков в проектной и сметной документации в срок, установленный заказчиком, подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки, а также возместить заказчику причиненные убытки;
       Наличие недостатков в переданной заказчику проектной и сметной документации может устанавливаться заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение срока выполнения работ по разработке документации на архитектурный обмер, техническое обследование и корректировку проектно-сметной документации на капитальный ремонт физкультурно- оздоровительного комплекса, ремонт наружных  инженерных сетей и благоустройство территории ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия по адресу : Санкт-Петербург, пер. Гривцова,  д. 8а, стр.1, а также в процессе эксплуатации комплекса, после выполнения указанных работ на основе проектно-сметной документации, разработанной подрядчиком.




