 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку штор рулонных тип 4  
в ГБДОУ детский сад № 9 Колпинского района Санкт-Петербурга
Цели и правовое основание для поставки товара (работ, услуг):
Целями данной закупки является поставка штор рулонных тип 4 в ГБДОУ детский сад № 9 Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Основанием для закупки является «План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 и плановый период 2027, 2028 гг.» 
Источник финансирования: Субсидия на выполнение государственного задания.
Обоснование начальной цены: 
Начальная (максимальная) цена контракта определена Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на данный вид товара, в соответствии с п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Использованы коммерческие предложения.
НМЦК контракта: 109 680 руб. 
Место поставки товара: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д.62а, литер. А
      Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта в течении 5 (Пяти) рабочих дней.
Гарантийный срок на поставленный товар:
12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи товара.

Обеспечение качества: 
1.Товар поставляется новый, без дефектов и повреждений.
2. На поставленный товара должны быть все необходимые документы, удостоверяющие соответствие товара требованиям нормативных документов, документация завода изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы, (сертификат соответствия, безопасности и т.д.) оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, которые Поставщик передает при поставке товара. 
3. Доставка и сборка включена в стоимость изделия.
4. Производство: Россия
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм.
	Описание

	Шторы рулонные тип 4

ОКПД2 13.92.22.120

ККН 13.92.22.120-017  
	24
	кв.м
	Кассетного типа: Да
Вид изделия: шторы рулонные
Вид материала карниза: металл
Вид механизма ручного управления: цепочка
Светозащитная категория ткани: непрозрачная
Сырьевой состав ткани: смесовый
Тип управления: ручное
Тип крепления: потолочное
Затемнение: 100 %
Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТУ производителя






