Технические характеристики
Проксимальный бедренный стержень в комплекте с клинком и винтами

	№
п/п
	Наименование товара, код ОКПД2
	Характеристики

	Кол-во шт. в компл.

	1
	Стержень интрамедуллярный бедренный, нестерильный
32.50.22.191

	Назначение: Стержень для интрамедуллярного остеосинтеза переломов вертельной области бедренной кости.
Материал: титановый сплав. Канюлированный
В проксимальной части расположено 1 отверстие для блокирования спиральным клинком
В дистальной части расположено 2 отверстия овальной формы под блокируемые винты. Заглушка: наличие
Минимальное значение по диаметру стержня ≥9,0 мм
Максимальное значение по диаметру стержня ≤12,0 мм
Минимальное значение по длине стержня ≥300,0 мм
Максимальное значение по длине стержня ≤ 420,0 мм
Исполнение: правое

	1

	2
	Винт костный ортопедический нерассасывающийся нестерильный
32.50.22.127

	Назначение: спиральный клинок для блокирования проксимального бедренного стержня
Материал: титановый сплав
Наружный диаметр резьбы резьбовой части ≥10,2 и ≤ 10,5 мм
Клинок имеет четыре лопасти
Клинок блокируется в кости внутренним блокирующим механизмом
Минимальное значение по длине винта ≥75,0 мм
Максимальное значение по длине винта ≤120,0 мм

	1

	3
	Винт костный ортопедический нерассасывающийся нестерильный
32.50.22.127

	Назначение: винт для блокирования проксимального бедренного стержня
Материал: титановый сплав
Наружный диаметр резьбы винта ≥4,7 и ≤ 4,9 мм
Резьба винта по всей длине
Шлиц гексагональный диаметром 5,5 мм
Минимальное значение по длине винта ≥32,0 мм
Максимальное значение по длине винта ≤60,0 мм

	2
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