

	№
	Наименование товара
	ТЗ
	К-во

	1
	Котел, тип 3
	Материал – нержавеющая сталь. Трехслойное капсюльное дно. Подходит для индукционных плит. Объем 25 л, диаметр 320 мм, высота 320 мм. 
	10

	2
	Котел, тип 4
	Материал – нержавеющая сталь. Трехслойное капсюльное дно. Подходит для индукционных плит. Объем 12 л, диаметр 250 мм, высота 250 мм. 
	5

	3
	Котел, тип 5
	Материал – нержавеющая сталь. Трехслойное капсюльное дно. Подходит для индукционных плит. Объем 14 л, диаметр 360 мм, высота 120 мм. 
	4

	4
	Котел, тип 6
	Материал – нержавеющая сталь. Трехслойное капсюльное дно. Подходит для индукционных плит. Объем 10 л, диаметр 320 мм, высота 120 мм. 
	4

	5
	Миска, тип 1
	Материал – нержавеющая сталь. Объем 20 л, диаметр 600 мм. 
	10

	6
	Миска, тип 2
	Материал – нержавеющая сталь. Объем 7 л, диаметр 400 мм. 
	10

	7
	Миска, тип 3
	Материал – нержавеющая сталь. Объем 5 л, диаметр 300 мм. 
	20

	8
	Миска, тип 4
	Материал – нержавеющая сталь. Объем 1,2 л, диаметр 200 мм. 
	20

	9
	Сотейник, тип 1
	Материал – нержавеющая сталь. Трехслойное капсюльное дно. Подходит для индукционных плит. Матовая и зеркальная полировка. Объем 1,7 л, диаметр 180 мм, высота 65 мм. 
	5

	10
	Сотейник, тип 2
	Материал – нержавеющая сталь. Трехслойное капсюльное дно. Подходит для индукционных плит. Матовая и зеркальная полировка. Объем 4 л, диаметр 200 мм, высота 125 мм. 
	5

	11
	Сотейник, тип 3
	Материал – нержавеющая сталь. Трехслойное капсюльное дно. Подходит для индукционных плит. Матовая и зеркальная полировка. Объем 2,8 л, диаметр 180 мм, высота 110 мм. 
	5

	12
	Изделие кухонное из нержавеющей стали
	Материал – листовая нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм. Диаметр чаши 380 мм, объем 12 л. Подставка приварена. Перфорация стенок и дна.
	3

	13
	Изделие кухонное из нержавеющей стали
	Материал – листовая нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм. Диаметр чаши 320 мм, объем 10 л. Подставка приварена. Перфорация стенок и дна.
	3

	14
	Сковорода, тип 1
	Материал – нержавеющая сталь. Трехслойное капсюльное дно. Подходит для индукционных плит. Антипригарное покрытие. Несъемная ручка. Диаметр 280 мм, высота 50 мм.
	3

	15
	Сковорода, тип 2
	Материал – нержавеющая сталь. Трехслойное капсюльное дно. Подходит для индукционных плит. Антипригарное покрытие. Несъемная ручка. Диаметр 240 мм, высота 50 мм.
	3

	16
	Сковорода, тип 3
	Материал – нержавеющая сталь. Трехслойное капсюльное дно. Подходит для индукционных плит. Антипригарное покрытие. Несъемная ручка. Диаметр 200 мм, высота 50 мм.
	3


[bookmark: _GoBack]Включение дополнительных характеристик продукции обосновано отсутствием в КТРУ обязательных к применению характеристик объекта закупки, а также в связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки


Для закупаемых товаров ограничение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 не устанавливается согласно п.4.2. разъяснений, изложенных в Письме Минфина России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «O применении положений постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ограничение и преимущество применяются исключительно для конкурентных способов определения поставщика и при осуществлении закупки по ч.12 ст. 93 закона 44-ФЗ)



