

Техническое задание

         1. Наименование предмета закупки: Оказание услуг по проведению инженерно - технического обследования подвального помещения и прилегающей внешней территории корпуса 152 СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки в 2026 году (далее – услуги и/или инженерно – техническое обследование)

         2. Место оказания услуг: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.46, лит. А, корпус 152 (далее – объект)  

	№
п/п

	Перечень данных и требований к услугам
	Основные требования

	Общие данные

	1
	Основание для инженерно – технического обследования
	[bookmark: 1.6_Период_технического_обследования][bookmark: 1.7_Сведения_об_использованных_приборах_][bookmark: 1.5_Цель_технического_обследования]Акт технического осмотра объекта № 1 



	2
	Заказчик
	Учреждение здравоохранения: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки 

	3
	Исходные данные,
предоставляемые Заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	[bookmark: 4._АНАЛИЗ_ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ_ДОКУМЕНТАЦИИ]1. Технический паспорт здания
2. План подвального этажа 
3. Топосъемка
4. Иные документы необходимые для оказания услуг (по дополнительному письменному запросу Исполнителя).
Указанные документы передаются Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора

	4
	Срок оказания услуг
	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Исполнителю документов указанных в п.3 Технического задания

	5
	Требования к перечню услуг 
	1. Подготовительные работы
2. Визуальное обследование объекта
3. Инструментальное обследование объекта 
4. Лабораторный анализ материалов
5. Выдача заключения по форме приложения А
ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (далее - заключение), СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений

	6
	Требования к основным технико-экономическим показателям здания 
	[bookmark: 3._КРАТКОЕ_ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ОБСЛЕДОВАНИЯ]Площадь здания: 8 765 м2
Количество этажей: 5
Высота потолков: 3240 мм
Площадь подвального помещения: 1753 м2
Площадь подвального помещения для обследования: 450 м2
Глубина подвального помещения: до 2890 мм

	Идентификационные признаки объекта

	7
	Возможность опасных природных процессов и явлений техногенных воздействий на территории, на которой осуществляется эксплуатация объекта 
	Определяется по результатам инженерно – технического обследования

	8
	Пожарная и взрывопожарная опасность объекта
	Степень огнестойкости I
Класс функциональной пожарной опасности: Ф 5.1
Класс конструктивной пожарной опасности: С0

	Требования к проведению инженерно-технического обследования

	9
	Требования к составу и оформлению инженерно – технического обследования
	Инженерно-техническое обследование проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (далее - ГОСТ 31937-2024). 
По результатам инженерно – технического обследования оформляется заключение по форме приложения А ГОСТ 31937-2024

	10
	Требования к подготовительным работам
	1. Выезд на объект с целью ознакомления
2. Анализ предоставленных Заказчиком документов
3. Согласование с Заказчиком мест необходимых вскрытий и шурфов, а также мест проведения инструментальных испытаний, затрагивающих изменение внешнего вида конструкций объекта

	11
	Требования к визуальному обследованию
	Сплошное визуальное обследование:
- подвального помещения;
- внешней территории;
- выявление дефектов и повреждений в подвальном помещении и их фиксация;
- выявления мест и источников поступления влаги на внешней территории;
- осуществление обмерных работ мест подтопления подвального помещения с фиксацией точек поступления влаги с внешней территории;
- уточнение комплексной конструктивной схемы мест поступления влаги в подвальное помещения и размеров мест подтопления;
- согласование с Заказчиком мест и порядка инструментального обследования объекта.

	12
	Требования к детальному инструментально-лабораторному обследованию
	1. Организация проведения вскрытий и шурфов (не менее 5-ти шурфов и вскрытий).
2. Инструментальное обследование материалов и конструкций.
3. Взятие проб материалов и элементов конструкций для лабораторного исследования (при необходимости). 
4. Составление заключения по результатам обследования.

	13
	Требования к подготовительным работам Заказчика
	1. Согласование календарного плана производства работ.
2. Организация доступа в подвальные помещения к обследуемым строительным конструкциям.
3. Предоставление точек подключения электрооборудования непосредственно в местах проведения работ.
4. Предоставление необходимой документации Исполнителю (по дополнительному письменному запросу).
5. Согласование программы инженерно-технического обследования.

	14
	[bookmark: _GoBack]Требования к результатам инженерно – технического обследования
	1. Выявление причин подтопления подвала в осях 10–20 (дефекты гидроизоляции, нарушения водоотвода, конструктивные недостатки, естественный износ, прочее).
2. Выдача заключения с вариантами устранения причин подтопления.

	15
	Требования и порядок сдачи документации
	Результаты инженерно-технического обследования предоставляются Заказчику в виде заключения                                  в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на USB-флеш-накопителе в форматах doc, dwg, pdf.
Документы, передаваемые Исполнителем на бумажном носителе, должны быть идентичны документам, передаваемым в электронном виде.





