Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара
Таблица 1
	[bookmark: _Hlk224742390]Тип объекта закупки
	Товар

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2
	ККН
	КТРУ
	№ 
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Дверь алюминиевая
	25.12.10.190
	-
	-
	1
	Тип двери по наличию остекления
	Остекленная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	
	
	2
	Назначение по месту установки
	Наружная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	3
	Наличие вентиляционной решетки
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Длина
	2290
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	5
	Ширина
	1820
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Шпингалет дверной
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	7
	Длина шпингалета
	≥ 8
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Замок
	Роликовая защелка (25 мм)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	9
	Замок «ключ-ключ»
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	10
	Ручка-скоба РД-01
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	11
	Диаметр трубы (поручня)
	30
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	12
	Остекление
	2 x 2x4mm 4-22-4И
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	13
	Система
	Agrisovgaz 68
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	14
	Сэндвич-панель с металлической облицовкой с двух сторон
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	15
	Толщина сэндвич-панели
	≥ 32
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	16
	Цвет изделия и комплектующих
	По согласованию с Заказчиком
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	17
	Назначение по месту установки
	Наружная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Дверь алюминиевая
	25.12.10.190
	-
	-
	1
	Длина
	2110
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	
	
	2
	Ширина
	1270
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	3
	Замок «ключ-ключ»
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Вид открывания полотна
	Наружу
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	5
	Тип двери по наличию остекления
	Остекленная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Назначение по месту установки
	Внутренняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	7
	Наличие вентиляционной решетки
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Шпингалет дверной
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	9
	Длина шпингалета
	≥ 8
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	10
	Замок
	Фалевая защелка (25 мм)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	11
	Нажимная ручка
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	12
	Остекление
	2 x 2x4mm 4-16-4
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	13
	Система
	Agrisovgaz 50
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	14
	Сэндвич-панель с металлической облицовкой с двух сторон
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	15
	Толщина сэндвич-панели
	≥ 24
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	16
	Цвет изделия и комплектующих
	По согласованию с Заказчиком
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Доводчик
	25.12.10.190
	-
	-
	1
	Вид
	Доводчик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	2

	
	
	
	
	
	2
	Температурный диапазон
	от -10 до +40
	[0*]C (Градус Цельсия)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	3
	Вес
	≥ 1,5
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Материал корпуса
	Сплав алюминия
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	5
	Регулировка скорости открывания	
	Двухступенчатая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Цвет
	Белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	7
	Модификация
	EN4
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Тип штанги доводчика	
	Рычажная, разъёмное шарнирное соединение
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



