Техническое задание
на приобретение строительных материалов для ремонта.

	1. Информация о Заказчике 

	Наименование организации Заказчика
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 589 Колпинского района   
  Санкт-Петербурга

	ИНН Заказчика
	7817026979

	Адрес Заказчика
	196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д.62, литер А

	Адрес поставки товара
	196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д.62, литер А

	Руководитель Заказчика
	Директор Пасынок Владимир Евгеньевич 

	ФИО контактного лица Заказчика
	Ефимова Ольга Алексеевна 

	Телефон Заказчика
	8(812) 463-86-12

	Адрес электронной почты Заказчика
	shkola589.spb@yandex.ru

	2. Информация о финансировании 

	Заказчик
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 589 Колпинского района   
  Санкт-Петербурга

	Правовое основание для поставки товара
	Закон СПб от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»


	Обоснование начальной цены

	Начальная (максимальная) цена контракта определена Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на данный вид товара, в соответствии с п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Использованы коммерческие предложения и стоимость товаров из "Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)" № 100-р.

	Начальная (максимальная) цена
	42 368,43 руб. (Сорок две тысячи триста шестьдесят восемь рублей 43 копейки)

	Источник финансирования
	ОСГЗ

	3. 
Предмет, условия и сроки поставки товара/услуг 

	Предмет закупки
	Приобретение строительных материалов для ремонта.

	Срок оказания услуг
	Со дня следующего за датой подписания контракта 

	Цель данной закупки
	Проведение ремонтных работ в здании в целях подготовки школы к новому учебному году

	ОКПД2
	16.23.11.130, 25.72.14.120, 25.94.12.190, 25.99.29.190, 23.62.10.000

	КТРУ / ККН
	-

	Способ определения поставщика
	Запрос котировок


  Раздел 4. Требования к количеству, качеству и безопасности оказываемых услуг, к их техническим и функциональным характеристикам
4.1. Количество поставляемых строительных материалов должно соответствовать объему, техническим характеристикам, и соответствовать требованиям, установленным законом согласно Спецификации



Спецификация
                                                                                                                                                                                                          Таблица 
	№ п/п
	Полное наименование товара
	Требования к техническим характеристикам услуг
	Ед.
изм.
	Количество

	1
	Полотно дверное
	Полотно дверное с замком, цвет (дуб классик) предназначено для установки в межкомнатный дверной блок. Дверное полотно без притвора глухое, ламинированное, толщиной 35 мм. Каркас - массив сосны и(или) МДФ. Сотовое картонное заполнение. Поверхность - плита ХДФ, с установленным замком (личиной) открывающий ключом с обеих сторон отфрезерованы посадочные места для крепления петель. Выполнена фрезеровка 2 отверстий под ручку и цилиндр (завертку).
Характеристики товара
Общие
•Тип товара - Полотно дверное
•Цвет - Дуб Классик
•Ширина полотна, мм - 800
•Высота полотна, мм - 2000
•Материал - МДФ
                    Сосна
                    ДСП
•Вид покрытия - Ламинированное
                             Финиш-пленка
•Назначение - Межкомнатные двери
•Наличие притвора - Нет
•Бренд - Олови
•Страна производства - Россия
•Тип двери - Однопольная
•Открывание - Универсальное
•Наличие фурнитуры - Да
•Модификация- Глухое
•Наличие фрезеровки - Да
•Толщина полотна, мм - 35
•Вес брутто, кг - 11,60
	шт.
	1

	2
	Дверная коробка
	Коробка дверная предназначена для формирования однопольных ламинированных дверей без притвора. Зарезана в размер дверного блока. Установлена ответная планка замка типа 0028, выполнены 6 монтажных отверстий для установки дверного блока. В комплекте 2 петли ПНУ-65 с шурупами, комплект заглушек (6 шт.).
Характеристики товара
Общие
•Тип товара  - Коробка дверная
•Цвет - Дуб Классик
•Ширина коробки, мм - 837
•Высота коробки, мм - 2031
•Материал - МДФ
•Вид покрытия - Ламинированное
Финиш-пленка
•Назначение - Межкомнатные двери
•Бренд - Олови
•Наличие притвора - Нет
•Страна производства - Россия
•Тип двери - Однопольная
•Ширина стоевой, мм - 70
•Толщина, мм - 28
•Вес брутто, кг - 5,40
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	1

	3
	Наличник ламинированный
	Наличник 2200х70х8мм ламинированный Дуб Классик.
Конструктивный элемент, используемый для декоративной отделки монтажного шва при установке дверного блока. Изготовлен из массива МДФ, покрытый ламинированной финиш-плёнкой.
Длина: 2200 мм
Ширина полотна: 70 мм
Толщина: 8 мм
Характеристики товара
Общие
•Тип товара
Наличник
•Цвет - Дуб Классик
•Материал - МДФ
•Вид покрытия - Ламинированное
                            Финиш-пленка
•Назначение - Межкомнатные двери
•Бренд - Олови
•Страна производства - Россия
•Ширина, мм - 70
•Длина, мм - 2200
•Толщина, мм - 8
•Вес брутто, кг - 1,00
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	5

	4
	Подвес прямой
	Прямой подвес удлиненный применяется для устройства каркаса систем подвесного потолка с требуемой увеличенной высотой внутрипотолочного пространства длинной до 200 мм. Также используется для монтажа облицовок стен на металлическом каркасе. Закрепляется на базовом основании анкер-клином (ж/б потолок) или дюбель гвоздем (стена), потолочный профиль ПП 60*27 к подвесу крепится шурупами. Длинна в смонтированном положение 200 мм. Расчетная нагрузка подвеса составляет 40 кг.
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	280

	5
	Профиль стоечный
	Профиль стоечный 50х50 мм 3 м 0,60 мм, предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката. Стоечный профиль имеет 3 технологических отвертия, позволяющих произвести монтаж электропроводки внутри каркаса. Отверстия расположены на расстоянии 0,5 м от торцов профиля, с шагом 1 м.
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	40

	6
	Гипсокартон
	Гипсокартон Волма 3000х1200х12,5 мм.
	лист
	13
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