

Техническое задание
Оказание услуг по испытанию ограждений кровли СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей «А. В. Суворова» в 2026 году.


	№
п/п
	Наименование поставляемого товара
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Количество

	1
	Услуга по испытанию ограждений кровли
	м. п
	62



Требования к проведению испытаний.
Испытания и должны проводить организации, имеющие обученный и аттестованный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
Результаты испытаний ограждений кровли, установленных на зданиях и сооружениях, считаются удовлетворительными, если они соответствуют требованиям настоящего документа.
При получении неудовлетворительных результатов по любому из показателей повторные испытания или проверки проводятся только после устранения неисправностей.
Испытания проводятся в дневное время суток в условиях визуальной видимости испытателями друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил техники безопасности.
Перед началом проведения испытания исполнитель должен пройти инструктажи по пожарной
безопасности и охране труда. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за
соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается                               на Исполнителя. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда.
При оказании услуг строго соблюдать правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками.
Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией (например, лебедка с редуктором                              и электроприводом, насос с гидроцилиндром и т. п.).
Основные размеры конструкций проверяются визуально с применением измерительного инструмента (рулетка металлическая по ГОСТ 7502, линейка металлическая по ГОСТ 427, штангенциркуль по ГОСТ 166). Допускается применение современных средств измерений типа лазерного дальномера и т.п. Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 25772.
Размещение и монтаж конструкций проверяют визуально в соответствии с рабочими чертежами.
Контроль качества швов сварных соединений производится визуально в соответствии с ГОСТ 5264.
Качество защитных покрытий от коррозии проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.302. Грунтовка и окраска конструкций должны соответствовать V классу покрытия.
Прочность ограждения кровли зданий проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
При испытаниях составляется протокол испытаний.
Если в результате испытаний при визуальном осмотре обнаружены трещины или разрыв сварных соединений (швов) и остаточные деформации, то испытываемая конструкция считается                      не выдержавшей испытания.
На всех ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички
(бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания. Информация о неисправных наружных лестницах или ограждениях кровли (не прошедших испытаний) должна быть доведена в обязательном порядке до личного состава 

пожарной части, в районе выезда которой находится объект.
Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.
ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний».
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий                    и Сооружений».
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил
противопожарного режима».
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
СНиП 21-01-97  Пожарная безопасность зданий и сооружений.
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