
Техническое задание
Регулирующий двухходовой клапан ТРВ-32-12,5-101 с электрическим приводом ENCO-310М-1000/40-20-220В, предназначенное для точного управления потоками в различных системах. С номинальным диаметром 32 мм и пропускной способностью 12,5м³/ч.

