Описание объекта закупки
	1. 
	Кран должен быть предназначен для установки в местах общего пользования. Конструкция крана должна позволять экономично расходовать воду. Прекращение подачи воды должно происходить независимо от давления в системе. Тип крана - порционно-нажимной. Назначение – для писсуара. Подача воды должна прекращаться автоматически через не более 25 секунд после включения крана. Корпус крана должен быть выполнен из латуни с хром-никелевым покрытием. Размер соединения 1/2 дюйм. Запорный клапан должен быть с резиновой прокладкой. Длина корпуса 94 мм. В комплект поставки должны входить смывное устройство, смывная трубка, отражатель 1/2", отражатель 1/4", резиновая втулка. 
	шт
	20

	2. 
	Кран должен быть предназначен для установки в местах общего пользования. Тип крана – нажимной. Назначение – для писсуара. Корпус крана должен быть выполнен из латуни с хром-никелевым покрытием. Минимальное давление 0,5 бар. Максимальное давление не должно быть менее 10 бар. Размер соединения 1/2 дюйм. Расход воды не более 7 л/мин. Вид крепления смесителя – на гайке. 
	шт
	10

	3. 
	Крючок-вешалка должен быть предназначен для размещения вещей и организации пространства. Крючок должен быть предназначен для размещения внутри помещений, в помещениях с повышенной влажностью и снаружи помещения. Крючок должен подходить для размещения на стене или на двери. Материал – сталь с цинковым покрытием. Количество держателей – 2 шт. Максимальная нагрузка не должна быть меньше 3 кг. Тип крепления – саморезы. Диаметр отверстия под саморез – 4,8 мм. Количество точек крепления – 2 шт. Размер крючка 20х65х146 мм. 
	шт
	300




