Блок управления домофона БУД-302K-80
· блок управления домофона БУД-302K-80 работает в комплекте c БВД-311x, БВД-312x, БВД-313x, БВД-321x, БВД-341, БВД-342x, БВД-343х как составная часть домофона, видеодомофона VIZIT;
· количество абонентов - до 80;
· встроенный блок коммутации;
· дуплексная громкоговорящая связь;
· память на 600 ключей VIZIT-TM и/или VIZIT-RF в зависимости от исполнения БВД;
· количество ключей на одну квартиру - 6;
· питание и управление замком;
· формирование звуковых сигналов режима работы;
· напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В - 187...242;
· габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 188х114х62;
· диапазон рабочих температур, °C - от плюс 1 до плюс 40.
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