Описание объекта закупки
	1. 
	Сливной механизм для бачка унитаза. Механизм должен подходить для использования в смывных бачках высотой от 350 до 430 мм, с диаметром отверстия в крышке бачка 40 мм. Установочный размер 60 мм. Механизм смыва – кнопка. Механизм должен быть с двумя режимами слива (слив полного объема бачка и слив половины объема бачка). Средний расход воды, подаваемый из бачка на смыв через арматуру, л/с – не менее 2,5. Усилие и время воздействия на кнопку для спуска воды – 20Н и 2с. Установленный ресурс работы арматуры, не менее 150 тыс. циклов.  Материал изготовления – высококачественный пластик. Кнопка слива должна иметь хромированное покрытие. 
	шт
	40

	2. 
	Набор для крепления унитаза к полу. Крепеж должен обладать повышенной стойкостью к влаге и механическим нагрузкам. Материал изготовления – оцинкованная сталь, пластик. В комплект поставки должны входить болт 2 шт., дюбель 10х60 мм, прокладка 2 шт., колпачок 2 шт. Цвет – белый. 
	компл
	20

	3. 
	Унитаз-компакт должен быть напольного монтажа. Материал – санфарфор с антигрязевым покрытием. Тип выпуска – косой. Тип подвода воды – нижний. Форма – овальная. Чаша должна быть фигурной с системой антивсплеск. Форма чаши – козырьковая. Сиденье должно быть выполнено из полипропилена. Расстояние между креплениями для сиденья 160 мм. Межосевое расстояние между креплениями унитаза 230 мм. Слив должен быть каскадным. Механизм слива – кнопка, 1 режим. Объем смывного бачка не менее 6 л. Высота унитаза 750-760 мм. Высота чаши 40 см. Глубина 610-620 мм. Ширина 355 – 365 мм. В комплект поставки должны входить: чаша, бачок, сливная арматура, крышка-сиденье, комплект крепежа. 
	шт
	5

	4. 
	Гофра должна быть предназначена для соединения выпуска унитаза с канализационной трубой диаметром 110 мм. Гофра должна подходить для чугунных труб. Гофра должна быть выполнена из полипропилена. Длина определяется диапазоном значений от не менее 230 мм до более 490 мм. Рабочая температура определяется диапазоном 0 до +80 °C. 
	шт
	20





