Техническое задание
по ГБДОУ детский сад № 18    Колпинского района
на поставку отсева

	Наименова
ние процедуры
	Технические характеристики
	Кол-во
	Цена
№ 1
	Цена
№ 2
	Цена
№ 3
	Наименьшая цена

	
Отсев гранитный (навал) 
	Отсев гранитный модуль крупности: 0-5 мм, марка прочности: М1200, насыпная плотность 1,45 т/м³, содержание пылевидных и глинистых частиц: 0,3%, содержание глины в комках: 0%, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, в процентах от общего объёма: 14%, морозостойкость: F300, отсев не содержит посторонних засоряющих примесей. Предназначен для изготовления железобетонных изделий, отсыпки садовых и парковых дорожек, детских и спортивных площадок, а также как декоративный материал при отделке. В зимний период может использоваться в качестве антигололёдного средства для посыпки дорог и тротуаров. Соответствует ГОСТ 31424-2010. Имеет паспорт качества. Производитель РФ.
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ИТОГО:   19 400,00 руб.




Заведующий  ____________________________О.Л. Тимощенко.

