	№ п/п
	Наименование Товара
	Характеристики товара 
	Единицы измерения
	Количество в единицах измерения

	1
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный потолочный С2000-Грация исп.01
	С2000-Грация исп.01 Извещатель охранный пассивный оптико-электронный инфракрасный адресный с объёмной зоной обнаружения потолочный
Извещатель охранный пассивный оптико-электронный инфракрасный адресный с объёмной зоной обнаружения потолочный "С2000-Грация исп.01" предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения методом анализа ИК излучения.
Область применения извещателя: автономная или централизованная охрана зданий и сооружений (офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий) от несанкционированных проникновений.

Описание:
- Температурная компенсация
- Самодиагностика
- Контроль вскрытия корпуса
- Световой индикатор красного цвета для контроля работоспособности
- Возможность управления режимом индикации
- Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки
- Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
- Надежное обнаружение проникновения в охраняемое помещение
- Устойчивость к изменению фоновой освещенности
- Устойчивость к тепловым потокам
- Устойчивость к электростатическим разрядам
- Устойчивость к импульсам напряжения в линии связи ДПЛС

Технические характеристики:
- Напряжение питания (от ДПЛС), В 8-10
- Ток потребления в режиме "Тревога", не более, мА 1,4
- Средний ток потребления в дежурном режиме, не более, мА 0,9
- Время технической готовности извещателя к работе, не более, c 60
- Диаметр зоны обнаружения извещателя (при высоте 2.5м / 3.6м), м 12 / 12
- Диапазон скоростей обнаружения извещателя, м/с 0,3…3
- Устойчивость к внешней засветке, не менее, лк 6500
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP41
- Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 Категория размещения 3
- Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 О3
- Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +40
- Относительная влажность воздуха, % 93 при 40 °С
- Масса извещателя, кг 0,1
- Габаритные размеры извещателя (В х Ш), мм 38 х 90
- Время непрерывной работы извещателя круглосуточно
- Средняя наработка извещателя на отказ в дежурном режиме работы, ч 80000
- Вероятность безотказной работы 0,98758
- Средний срок службы извещателя, лет 8
	шт.
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	2
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.01 (IP68)
	С2000-СМК исп.01 (IP 68) Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, длинна подсоединительных проводов 1,5м
Извещатели охранные магнитоконтактные адресные "С2000-СМК" и "С2000-СМК исп.01", "С2000-СМК исп.01 (IP68)" применяются для охраны оконных и дверных проемов (пластиковых и деревянных). "С2000-СМК исп.01" имеет провод длиной 1,5 м.
"С2000-СМК исп.01 (IP68)" имеет провод длиной 1,5 м, повышенную степень защиты оболочки и расширенный рабочий диапазон температур и может устанавливаться на металлические поверхности.
"С2000-СМК Эстет" предназначен для охраны металлических дверей и конструкций.
Извещатели применяются с контроллерами "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И".

Особенности:
- Срабатывание при открытии двери
- Питание по двухпроводной линии связи
- Адрес извещателя хранится в энергонезависимой памяти
- Проверка работоспособности изделия магнитом
- Защита от ложных срабатываний
- Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки
- Современный дизайн
- Малый ток потребления
- Малые габариты
- Возможность работы на металлической поверхности у "С2000-СМК исп.01 (IP68)", при установке через проставку из комплекта
- До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"

Технические характеристики:
- Расстояние срабатывания (до ответной части) 10 мм
- Время фиксации нарушения зоны не более 300 мс
- Потребляемый ток 0,5 мА
- Время технической готовности не более 15 с
- Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50°C, от минус 45 до +55°С – "С2000-СМК исп.01" (IP68)
- Относительная влажность до 93% при +40°C, до 100% при +25°С – "С2000-СМК исп.01 (IP68)"
- Степень защиты корпуса IР41, IР68 – "С2000-СМК исп.01 (IP68)"
- Габаритные размеры не более 56х10х8 мм - "С2000-СМК", "С2000-СМК исп.01"
не более 56х10х14 мм - "С2000-СМК исп.01 (IP68)"
не более 45х13х10 мм - "С2000-СМК Эстет"
- Масса не более 0,01 кг - "С2000-СМК", "С2000-СМК ЭСТЕТ"
не более 0,03 кг - "С2000-СМК исп.01", "С2000-СМК исп.01 (IР68)"
- Средний срок службы 10 лет
- Программирование программа UProg.exe
- Тип монтажа оконный и дверной проём
	шт.
	6



