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	Блок питания домофонных комплексов
	Блок питания домофонных комплексов ELTIS PS2-DSV3
В данном блоке питания были учтены пожелания потребителей по улучшению надежности работы, стабильности параметров питания, удобству коммутации и эксплуатации. Релейное управление электромагнитным замком. Три стабилизированных, гальванически развязанных контура питания.
ОСОБЕННОСТИ:

Защита от импульсных помех по цепи питания, защита от перегрузок и коротких замыканий с автоматическим отключением и восстановлением работы. Встроенный контур размагничивания замков.
Клеммные колодки для коммутации, шнур с вилкой в комплекте, возможность отсоединения вилки без потери гарантии (при установке в шкафы). Отверстия для крепления и зажим для монтажа на DIN-рейку. Не поддерживающий горение пластиковый корпус.
Широкий диапазон входных напряжений 110В-240В позволяет применять блок питания в условиях временных схем подключения новостроек, или старого жилого фонда с большими колебаниями напряжения в сети 220В в летний или зимний период времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Выходные напряжения при работе от сети переменного тока промышленной частоты 50/60 Гц и номинальных напряжениях в диапазоне 100…240В (±10%):
Между выходами «+18», «-18», при токе нагрузки 0-0,5А 18,0В(±5%)
Между выходами «+13», «-13», при токе нагрузки 0-0.6А 13В(±5%)
Между выходами «+12», «-12», при токе нагрузки 0-0.6А 12В(±5%)
Габаритные размеры, мм, не более 150х95х65
Масса, кг, не более 0,3
Диапазон рабочих температур (-10…+40)°С
Относительная влажность не более 90%
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