
  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Проверка сметной документации

Объект: СПб ГБПОУ "Медицинский колледж №1"  
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 28, лит.А
Наименование работ: Устройство навеса под контейнерные боксы (6 шт.)  в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.28, лит. А

Ведомость объемов работ
Устройство навеса под контейнерные боксы (6 шт.)  в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.28, лит. А
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	Раздел 1. Устройство основания

	1
	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,12
	(40*0,3) / 100 

	2
	2
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,08
	(40*0,2) / 100 

	3
	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,08
	(40*0,2) / 100 

	4
	4
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	8,8
	40*0,2*1,1 

	5
	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,04
	(40*0,1) / 100 

	6
	6
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	5
	40*0,1*1,25 

	Раздел 2. Устройство асфальтового покрытия

	7
	7
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,04
	40 / 1000 

	8
	8
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II , 2,45 т/м³.
	т
	5,88
	2,45*40*0,06 

	9
	9
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	0,026
	 

	10
	10
	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 (До толщины 6 см)
	1000 м2
	0,04
	40 / 1000 

	Раздел 3. Установка боксов (6 шт.) с навесом 9034х1779х2212мм

	11
	11
	Монтаж защитных ограждений оборудования (Прим.)
	т
	0,42
	420/1000 

	12
	12
	Боксы (6 шт.) с навесом 9034х1779х2212мм
	компл.
	1
	 

	Раздел 4. Основание щебеночное перед контейнерной площадкой

	13
	13
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,04
	(10*2*0,2) / 100 

	14
	14
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,04
	(20*0,2) / 100 

	15
	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,02
	(20*0,1) / 100 

	16
	16
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	2,5
	20*0,1*1,25

	17
	17
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,6
	(40+20) / 100 



Требования к сметной документации 

1. Сметную документацию проверить на основании «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   от 04 августа 2020 г.
2. Метод расчета ресурсно-индексный с использованием ФСНБ 2022 (ред. 1-18).
3. Стоимость ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ определяется на основании Ведомости объемов работ.
4. Накладные расходы в сметной документации приняты по видам строительно-монтажных работ согласно приказа 812/пр. от 21.12.2020г. и 636/пр от 02.09.2021г. Минстроя России.  
5. Сметная прибыль принята по видам строительно-монтажных работ согласно приказа 774/пр. от 11.12.2020г. и 317/пр от 22.04.2022г. Минстроя России.
6. Стоимость материалов и оборудования проверить в соответствии с «Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве Санкт-Петербург (ФСНБ 2022)» в текущих ценах, а также в соответствии с классификатором строительных ресурсов ФГИС ЦС (II квартал 2026г.), с применением индексации по группам однородных ресурсов. Стоимость оборудования и материалов, не вошедшего в состав ФГИС ЦС, в текущем уровне определить по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации (коммерческих предложений или сайтов магазинов строительных товаров).
7. Коэффициенты 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов, к расценкам нового строительства (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве) при определении стоимости ремонта или реконструкции объектов капитального строительства применены на основании п.58б Методики. 
8. Налог на добавленную стоимость -22% (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425).
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