[bookmark: _GoBack]1. Требования к техническим характеристикам услуг

1.1. Очистка производится с использованием привлеченного спецтранспорта по заявкам Заказчика. Доступ на территорию – по предварительному согласованию транспортного средства.
- Оказание услуг включает:
- откачка содержимого жироуловителя с помощью ассенизаторской вакуумной машины;
- очистка стенок жироуловителя с помощью гидродинамического оборудования высокого давления;
- очистка дна жироуловителя от осадка;
- транспортирование содержимого жироуловителя на специализированные точки сброса; 
- гидродинамическая промывка труб внешней канализационной сети длиной до 60 м.пог.
	
	
	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Периодичность обслуживания в год

	[bookmark: _Hlk188515765]1
	Откачка жироуловителя объемом до 7 м.куб
	усл. ед.
	Один раз в год

	2
	Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационнных труб длиной до 60м, гидродинамическая замывка стен жироуловителя 
	усл. ед.
	Один раз в год



2. Требования к гарантии качества услуг, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

2.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг и их соответствие правилам и нормам, действующим нормативным и методическим актам, регулирующим вопросы, связанные с оказанием данного вида услуг. Срок предоставления гарантии качества услуг – в течение срока оказания услуг.

