
Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка пакетов для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов класса А для нужд СПб ГУБЗ КВД № 2 в 2026 году.

1. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам 
объекта закупки
1.1. Все поставляемые товары должны полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к документации об электронном аукционе.
1.2. Качество товаров должно соответствовать требованиям государственных стандартов и действующего законодательства.  
 При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
•	Действующее регистрационное удостоверение (основание: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации");
1.3. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».
1.4. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке (основание:  статья 456 ГК РФ и п. 1 Постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке). 
1.5. Требования к таре и упаковке товара.
Поставка товара осуществляется в таре и промышленной упаковке производителя.
Тара и упаковка товара должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.
1.6. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.
II. Количество и место доставки товара, сроки поставки товара

2.1. Поставка товара должна осуществляться в объеме согласно Приложению № 1 к Описанию объекта закупки. 
2.2. Место поставки товара: 196084, СПб, Московский пр., д. 95, корп.3, лит. А. 
2.3. Сроки поставки Товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта. Поставка разовая.
Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком.
Поставщик производит доставку товара, а также его выгрузку, подъем на этаж непосредственно до места хранения, по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.95, к.3, лит. А. (далее - место доставки). 

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».


Приложение № 1 к Описанию объекта закупки


«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

	№ п/п
	





Наименование 
товара
	Код по КТРУ/ККН
	Уточняющий код 
ОКПД2 для выбранной позиции КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики (показатели товара)
	Единица измерения характеристики (показателя) (Указывается единица измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ))
	Тип характеристики 
	



Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов тип 2
	21.20.23.199-00000068/21.20.23.199-006
	21.20.23.199
	Класс опасности:
	А
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1000

	
	
	
	
	Материал
	Полиэтилен
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Длина
	600
	ММ
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	500
	ММ
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Толщина стенки изделия, микрометр
	≥ 10
	
	качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
 Толщина сварного шва
	≥ 1
	Миллиметр
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
 Сварной шов расположен на расстоянии не менее 10 мм от края изделия
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Качество сварного шва
	Герметичный, ровный, без пропусков, прожжённых мест и складок
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Наличие информационного окна с графами для маркировки: да
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	На поверхности наличие маркировки ''Отходы Класс А'': да
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет надписей: черный
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Наличие на поверхности изделий сведений о производителе, дате изготовления, инструкция по применению: да
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Пакеты раздельные, не в рулоне с маркировкой: наименование, номер партии, количество внутри упаковки
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество в упаковке
	≥ 100
	штука
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Прочность сварного шва от прочности пленки при растяжении
	≥ 70
	процент
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Стяжка в комплекте
	Нет
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов тип 4
	21.20.23.199-00000068/21.20.23.199-008
	21.20.23.199
	Класс опасности
	А
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1500

	
	
	
	
	Материал
	Полиэтилен
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Длина
	1000
	ММ
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	
600
	ММ
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Толщина стенки изделия, микрометр:
	≥ 10
	
	качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
 Толщина сварного шва
	≥ 1
	Миллиметр
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
 Сварной шов расположен на расстоянии не менее 10 мм от края изделия
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Качество сварного шва
	Герметичный, ровный, без пропусков, прожжённых мест и складок
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Наличие информационного окна с графами для маркировки: да
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	На поверхности наличие маркировки ''Отходы Класс А'': да
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет надписей: черный
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Наличие на поверхности изделий сведений о производителе, дате изготовления, инструкция по применению: да
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Пакеты раздельные, не в рулоне с маркировкой: наименование, номер партии, количество внутри упаковки
	Соответствие
	
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество в упаковке
	≥ 100
	штука
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Прочность сварного шва от прочности пленки при растяжении
	≥ 70
	процент
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Стяжка в комплекте
	Нет
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



