Утверждаю
И.о. главного врача СПб ГБУЗ «ДГП №51»

______________   Д.И. Коваленко.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
1. Общие требования.
1.1. [bookmark: _Hlk222994967]Наименование предмета: выполнение работ по техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника №51".
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки.
1.3. Начальная (максимальная) цена Контракта: 34 000,00 рублей. 
1.4. Наименование валюты - российский рубль.
1.5. Целью данной закупки является проверка технического состояния подъемно- транспортного оборудования, находящегося в зданиях Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника №51".
1.6. Источник финансирования закупки: внебюджетные средства (средства бюджетных учреждений).
           Наименование показателя:
- 0150010080 - Субсидии бюджетным учреждениям -поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. КОСГУ 225. КВР 244	
- Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС. КОСГУ 225. КВР 244.
- Поступления от оказания услуг, осуществляемых на платной основе. КОСГУ 225. КВР 244.
2. Требования к количественным и качественным характеристикам (объему) работ.
2.1. Требования к количественным и качественным характеристикам (объему) работ по техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника №51" указаны в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему описанию объекта закупки.

3. Количество и место выполнения работ, являющегося предметом контракта, место выполнения работ, являющихся предметом контракта, сроки выполнения работ, график выполнения работ.
3.1. Перечень подъемно-транспортного оборудования, подлежащего освидетельствованию в 2026 г указан в Приложении №1 к настоящему описанию объекта закупки.
3.2. Место выполнения работ: 
- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г город Колпино, ул. Металлургов, д. 11, лит. А; 
- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г город Колпино, ул. Московская, д. 3, корп. 4, строение 1.
3.3. [bookmark: _Hlk210037636]Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 30 дней с момента вступления в силу контракта, заключенного по итогам проведенной процедуры определения Исполнителя.
4. Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг.
4.1. Оплата осуществляется в соответствии с порядком финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных учреждений при казначейской системе исполнения бюджета, утвержденным в соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга.
4.2. Оплата производится Заказчиком в течении 7 (семи) рабочих дней по факту выполненных работ в полном объеме, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и счета, выставленного Исполнителем. Авансирование не предусмотрено.

5. Требования к исполнителю и результату технического освидетельствования объекта.
5.1. В соответствии с п. 25 постановления Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 (ред. от 15.11.2025) "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (вместе с "Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах") техническое освидетельствование и обследование объектов осуществляется: 
5.1.1. в отношении лифтов – в порядке, установленном техническим регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов», органом инспекции или испытательной лабораторией, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации;
5.1.2. в отношении подъемных платформ для инвалидов – органом инспекции или испытательной лабораторией, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и имеющими специалистов (экспертов) по оценке соответствия подъемных платформ для инвалидов.
5.2. Участник закупки должен иметь действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), оформленного в установленном порядке, или действующий договор порядка с организацией, имеющей вышеуказанный аттестат аккредитации. Область аккредитации должна соответствовать перечню работ по технического освидетельствованию подъемно-транспортного оборудования СПб ГБУЗ «ДГП№51».
5.3. [bookmark: _Hlk233724690][bookmark: _Hlk233724650][bookmark: _Hlk233724702]Результат технического освидетельствования объекта оформляется актом и вносится в паспорт объекта представителем организации, выполнивший такое техническое освидетельствование. Форма акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов утверждена Приложением №2 к Ростехнадзора от 13.04.2018 N 170 "Об утверждении Порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также формы акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора и формы заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51481) (далее – Приказ №170)
5.4. По результатам обследования объекта оформляется заключение. Форма заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов утверждена Приложением №3 к Приказу № 170.

6. Перечень приложений
Приложение №1 - Перечень подъемно-транспортного оборудования, подлежащего освидетельствованию в 2026 г.
Приложение №2 - Перечень работ по периодическому техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования.



              Главный бухгалтер                                                                        С.Ф. Духно
             Начальник отдела закупок                                                            С.Г. Гризодуб
             Заместитель главного врача по ХВ                                              Т.В. Гонтар



Приложение №1 
к описанию объекта закупки

Перечень подъёмно-транспортного оборудования, подлежащего освидетельствованию в 2026г.
	№ п/п
	Учетный (заводской) номер
	Адрес
	График проведения работ
	Кол-во этажей в здании
	Грузоподъ-емность,
кг
	Скорость,
м/с
	Тип
дверей
	Год выпуска
	Наличие связи

	
1
	
Учетный номер 174346
	Выполнение работ по техническому освидетельствованию лифта по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Металлургов,11, лит А
	Июль 2026 г.
	
3
	
400
	
1,0
	
Раздвижные, двухстворчатые
	
2017
	
да

	2
	Заводской номер 60495
	Выполнение работ по техническому освидетельствованию лифта по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, д.3, корпус 4, строение 1
	Июль 2026 г.
	5
	1000
	1,0
	Раздвижные,
двухстворчатые
телескопические 

	2020
	да

	3
	Заводской номер 60494
	Выполнение работ по техническому освидетельствованию лифта по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, д.3, корпус 4, строение 1
	Июль 2026 г.
	5
	1000
	1,0
	Раздвижные,
двухстворчатые
телескопические 

	2020
	да

	4
	Заводской номер 53693
	Выполнение работ по техническому освидетельствованию лифта по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, 3, корпус4, строение 1
	Июль 2026 г.
	5
	400
	1,0
	Раздвижные,
двухстворчатые
телескопические 

	2020
	да

	5
	Заводской номер 
400976
	Выполнение работ по техническому освидетельствованию подъемной платформы для инвалидов по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, 3, корпус 4, строение 1
	Июль 2026 г.
	-
	225
	0,15
	-
	2020
	нет

	6
	Заводской номер 
400977
	Выполнение работ по техническому освидетельствованию подъемной платформы для инвалидов по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, 3, корпус 4, строение 1
	Июль 2026 г.
	-
	225
	0,15
	-
	2020
	нет



Зам. главного врача по ХВ                                           Т.В. Гонтар.



Приложение №2 
к описанию объекта закупки

Перечень работ по периодическому техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования 

Место выполнения работ: 
- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г город Колпино, ул. Металлургов, д. 11, лит. А; 
- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г город Колпино, ул. Московская, д. 3, корп. 4, строение 1.

Перечень работ по периодическому техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования

1.  Выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию лифтов.

1.1. Назначение работ:
1.1.1.  Оценка соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов в течение назначенного срока службы в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза «Безопасность лифтов».
1.1.2.  Проведение оценки соответствия лифтов и устройств безопасности согласно приложению №1.
1.2. Состав работ:
1.2.1.  Оценка соответствия лифтов и устройств безопасности лифта в течение назначенного срока службы в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783–2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», согласно приложению №1.

1.2.2. Исполнитель выполняет следующие работы по оценке соответствия лифтов и устройств безопасности в течение назначенного срока службы:
• проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифтов в период назначенного срока службы;
• проверку наличия паспорта лифтов;
• проверку наличия документов в паспорте лифтов, в том числе монтажного (установочного) чертежа и принципиальной электрической схемы лифтов;
• проверку наличия руководства (инструкции) по эксплуатации лифтов;
• проверку наличия документации (приказов, распоряжений) о допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифтов, контролю за работой лифтов посредством устройства диспетчерского контроля (при его наличии) только квалифицированного персонала, а также наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала;
• технический контроль оборудования лифтов и установки оборудования лифтов;
• проверку функционирования лифтов;
• проверку функционирования устройств безопасности лифтов;
• испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов;
[bookmark: _Hlk222928606]• испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
Работы выполняются в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов»; ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Методы оценки в период эксплуатации»;
1.3. Порядок проведения работ:
1.3.1 Заказчик:
• представляет Исполнителю график освидетельствования лифтов;
• обеспечивает доступ специалистов Исполнителя на объекты (лифты).
1.3.2 Исполнитель:
• проводит оценку соответствия лифтов;
• выдает Заказчику Акт выполненных работ установленной формы.

2. Выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию платформ подъёмных для инвалидов
2.1 Назначение работ:
2.1.1 Проведение работ по периодическому техническому освидетельствованию платформы подъёмной для инвалидов, имеет целью установить, что: 
а) платформа подъемная для инвалидов соответствует Постановлению Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1744 (ред. от 15.11.2025) «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», а также паспортным данным;
б) платформа подъемная для инвалидов находится в исправном состоянии, обеспечивающем ее безопасную работу;
в) эксплуатация платформы подъемной для инвалидов соответствует инструкции по эксплуатации.
2.2 Состав работ:
2.2.1 Периодическое техническое освидетельствование платформы должно предусматривать:
• проверку организации использования и содержания платформы;
• проверку действия устройств безопасности;
• проверку исправности запирающих устройств дверей, барьеров;
• проверку состояния привода платформы и действия тормоза;
• проверку исправности и действия ловителей (при наличии), кромок и поверхности безопасности;
• проверку состояния башмаков грузонесущего устройства и направляющих (при наличии);
• проведение испытаний, предусмотренных изготовителем платформы и (или) организацией, разработавшей документацию на модернизацию платформы, а при отсутствии в указанных документах сведений об испытаниях - испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (на платформах с приводом трения - с барабаном трения), испытаний тормозной системы на платформе с электрическим приводом (при наличии тормозной системы), испытаний герметичности гидроцилиндра и трубопровода на платформе с гидравлическим приводом, состояния и исправности рабочего и аварийного освещения кабины или грузонесущего устройства (при наличии) и работоспособности двухсторонней переговорной связи.
2.2.2 При выполнении периодического технического освидетельствования должны проводиться электроизмерительные работы с проверкой сопротивления изоляции электрооборудования, проводки, а также проверка состояния заземления (зануления) и контроль согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока.
2.2.3 При проверке организации использования и содержания платформы специалистом экспертной организации должно быть проконтролировано наличие:
• паспорта платформы и записи в нем о постановке платформы на учет в реестре объектов соответствующего уполномоченного органа, а также подписи лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта, номера и даты приказа о его назначении;
• руководства (инструкции) по эксплуатации.
2.3. Порядок проведения работ:
2.3.1 Заказчик:
• обеспечивает доступ специалистов Исполнителя на объекты;
• предоставляет всю необходимую документацию для поведения работ;
• обеспечивает присутствие представителя специализированной организации, осуществляющей обслуживание платформы подъёмной для инвалидов или владельца платформы.  
2.3.2 Исполнитель:
• выполняет работы по периодическому техническому освидетельствованию платформы подъёмной для инвалидов, оформляет протоколы, акты, делает записи в паспорта о результатах; 
• выдает Заказчику акт выполненных работ установленной формы;
• должен иметь действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), оформленного в установленном порядке, или действующий договор подряда с организацией, имеющей вышеуказанный аттестат аккредитации. Область аккредитации должна соответствовать перечню работ по техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования СПб ГБУЗ «ДГП №51».
 

Зам. гл. врача по ХВ                                                 Т.В. Гонтар.
