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	Термоэтикетки должны быть предназначены для нанесения штрихкодов, маркировки и т.д. Термоэтикетки должны быть белого цвета, без печати. Термоэтикетки должны быть изготовлены из материала Thermal ECO. Клеевая основа – акриловый клей. Размер этикетки должен быть 30х20 мм. Диаметр втулки 40 мм. В одном рулоне должно быть 2000 этикеток. Самоклеящиеся этикетки должны хорошо наноситься на поверхности и держаться на них. Поставляются упаковками по 72 рулона. 
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