Техническое задание
[bookmark: P210]
Предмет контракта: поставка стекла триплекс

	№
п/п
	Наименование товара
	ОКДП2/КТРУ
	Единица измерения
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Обоснование использования характеристик
	Инструкция к заполнению

	1
	[bookmark: _GoBack]Стекло триплекс 1072 х 1134
	
23.12.12.121 (Стекло безопасное многослойное для строительства)
	шт
		Длина стекла
		

	1072
	



	мм
Миллиметр
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Ширина стекла
		

	1134
	



	мм
Миллиметр
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Толщина стекла
		

	≥ 6
	



	мм
Миллиметр
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 

	Количество слоев
		

	2
	



	шт
Штука
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Толщина слоя
		

	3
	



	мм
Миллиметр
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Толщина пленки
		

	≥ 0.38
	



	мм
Миллиметр
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 

	Цвет стекла
		

	бесцветное
	



	

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Марка стекла
		

	М1
	



	

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Вид обработки кромки
		

	притупленный край
	



	

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Соответствие ГОСТ 30826-2014 ''Стекло многослойное. Технические условия''
		

	да
	



	

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Класс защиты стекла
		

	Р-2А
	



	

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 




	2
	Стекло триплекс 1135 х 1042
	
23.12.12.121 (Стекло безопасное многослойное для строительства)
	шт
		Длина стекла
		

	1135
	



	мм
Миллиметр
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Ширина стекла
		

	1042
	



	мм
Миллиметр
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Толщина стекла
		

	≥ 6
	



	мм
Миллиметр
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 

	Количество слоев
		

	2
	



	шт
Штука
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Толщина слоя
		

	3
	



	мм
Миллиметр
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Толщина пленки
		

	≥ 0.38
	



	мм
Миллиметр
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 

	Цвет стекла
		

	бесцветное
	



	

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Марка стекла
		

	М1
	



	

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Вид обработки кромки
		

	притупленный край
	



	

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Соответствие ГОСТ 30826-2014 ''Стекло многослойное. Технические условия''
		

	да
	



	

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 

	Класс защиты стекла
		

	Р-2А
	



	

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 







