ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

1. Содержание услуг:
	№ п/п
	Наименование услуги
	Периодичность

	1
	Провести проверку СПС объекта с учетом предоставленной документации.
	Перед подключением объекта к СПИ «ЦАСПИ»

	2
	Смонтировать передающее оборудование на удалении не более 2-х метров от ППКП СПС, в зоне уверенного прохождения сигнала.
	Перед подключением объекта к СПИ «ЦАСПИ»

	3
	Подключить устанавливаемое оборудование к выделенной Заказчиком точке электропитания, удовлетворяющей нормативным требованиям 1-категории надёжности электропитания.
	Перед подключением объекта к СПИ «ЦАСПИ»

	4
	Провести тестирование СПС объекта на предмет корректного функционирования (наличие извещений при имитации сигналов оповещения и отсутствие ложных тревог при отсутствии сигналов). 
	Перед подключением объекта к СПИ «ЦАСПИ»

	5
	После приведения Заказчиком СПС объекта в соответствие с «Техническими условиями для подключения СПС объекта к СПИ «ЦАСПИ» в автоматическом режиме» провести работы по программированию и подключению СПС объекта к СПИ «ЦАСПИ» 
	При подключении объекта к СПИ «ЦАСПИ»

	6
	На основании представленной Заказчиком Технической заявки составить карточку объекта.
	При подключении объекта к СПИ «ЦАСПИ»

	7
	Протестировать работоспособность установленного оборудования и устойчивость канала связи объекта с ЦАСПИ, результаты проверки оформить Техническим актом. 
	При и после подключения объекта к СПИ «ЦАСПИ» 
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