ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ИЗВЕЩЕНИЮ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по разработке паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для маломобильных групп населения (МГН) для нужд СПБ ГБУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер» в 2026 году
3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки.
4. Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург наб. реки Фонтанки д. 18 лит. А. 
5. Сроки оказания услуг: в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения контракта.

Раздел 2. Требования к оказываемым услугам.

1. Объём услуг.

Программа обследования здания на предмет доступности для инвалидов и других МГН
	№
п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта (их виды)
	Функционально-планировочные элементы зоны
(и их особенности)

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	1.1 Вход (входы) на территорию

	
	
	1.2 Путь (пути) движения на территории

	
	
	1.3 Лестница (наружная)

	
	
	1.4 Пандус (наружный)

	
	
	1.5 Автостоянка и парковка

	

	2
	Вход (входы) в здание
	2.1 Лестница (наружная)

	
	
	2.2 Пандус (наружный)

	
	
	2.3 Входная площадка (перед дверью)

	
	
	2.4 Дверь (входная)

	
	
	2.5 Тамбур

	

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания)

	
	
	3.2 Лестница (внутри здания)

	
	
	3.3 Пандус (внутри здания)

	
	
	3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)

	
	
	3.5 Дверь

	
	
	3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)

	

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН)
	4.1 кабинетная форма обслуживания

	
	
	
	4.2 зальная форма обслуживания

	
	
	
	4.3 прилавочная форма обслуживания

	
	
	
	4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту

	

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	5.1 Туалетная комната

	
	
	5.2 Бытовая комната (гардеробная)

	

	6
	Система информации на объекте
	6.1 Визуальные средства

	
	
	6.2 Акустические средства

	
	
	6.3 Тактильные средства



2. Требования к техническим и функциональным характеристикам услуг.
Исполнитель осуществляет обследование объекта с целью определения возможности обеспечения доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения вовремя, предварительно согласованное с Заказчиком.
 	При проведении обследования Исполнитель своими силами и средствами осуществляет выезд на обследуемый объект Заказчика для его визуального осмотра и производства необходимых замеров измерительными приборам и фотофиксации.
 	По результатам проведенного обследования Исполнитель:
- заполняет «Анкету по определению возможности обеспечения доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» и с подписью уполномоченного лица от Заказчика направляется Исполнителем в адрес ГИМЦ «Доступная среда» для размещения в системе;
- на основании «Анкеты по определению возможности обеспечения доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» получает от общественной организации инвалидов «Акт согласования с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги» и передаёт его Заказчику;
- по доверенности Заказчика выполняет подачу подготовленной анкеты объекта для введения ее в подсистему «Доступная среда» АИС «ЭСРН», на карту доступности сайта https://www.city4you.spb.ru и получения, присвоенного системой номер для присвоения его паспорту ОСИ;
Окончательным результатом оказанных услуг является выдача Заказчику документации, разработанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
– согласованная с общественной организацией по защите прав инвалидов заполненная анкета (2 экз.);
– согласованный с общественной организацией по защите прав инвалидов отчет по результатам обследования с выдачей заключения о степени доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других МГН и рекомендациями по улучшения доступности объекта для инвалидов и МГН, и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других МГН (акт обследования) (2 экз.);
– документация с использованием фотографий, сделанных на объекте Заказчика, на которых должны быть отмечены несоответствия с установленными нормативными документами (СП, ГОСТ, САНПИН и пр.) со ссылками на конкретные пункты правил. Так же должны быть предложены варианты решения для улучшения помещений для нужд инвалидов и других МГН;
– «Акт согласования с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги» (2экз.);
– согласованный с общественной организацией по защите прав инвалидов паспорт доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН (2 экз.).
Вся документация должна быть в 2-х экземплярах на бумаге формата А-4 и в Worde.
Осуществляет необходимое консультирование Заказчика по вопросам организации доступности для МГН на объекте, ведению документации по Доступной среде и наполнению официального сайта объекта информацией о доступности объекта и оказываемых на нем услуг для инвалидов и иных категорий МГН.

3. Требования к качеству и безопасности оказания услуг.

Качество и безопасность услуг должны соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов), в том числе: 
– Своды правил (далее – СП):
СП59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования».
СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям».
СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования».
– Государственные стандарты России (далее - ГОСТ):
ГОСТ Р 53453-2009. Эргономика термальной среды. Применение требования стандартов к людям с особыми требованиями.
ГОСТ Р 52880-2007. Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения, Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
ГОСТ Р51264-99. Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия. 
ГОСТ Р 50602-93. Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры.
ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 21786-76. Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковых речевых сообщений. Общие эргономические требования.
– Приказы Госстроя России, устанавливающие требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения:
«Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (приказ Госстроя от 25.12.2012 № 112/ГС).
«Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения» (приказ Госстроя от 27.12.2012 № 121/ГС).
«Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (приказ Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС).
«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (приказ Госстроя от 27.12.2012 № 124/ГС).
«Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции» (приказ Госстроя от 27.12.2012 № 134/ГС).
– Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
Если на дату исполнения услуг нормативные акты (ГОСТ, СП и т.п.) заменены на новые редакции, то исполнитель руководствуется актуальными документами.
Исполнитель гарантирует безопасность оказания услуг в соответствии с требованиями сертификации, безопасности (санитарными нормами и правилами, государственными стандартами) и другими требованиями, обычно предъявляемым к услугам данного рода, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель несет ответственность за безопасность оказания услуг для жизни и здоровья работников Заказчика и третьих лиц, а также за причинение вреда имуществу указанных лиц.


