Приложение №2 к Контракту
№ _____ от «__» ___________ 2026г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

1. Предметом закупки является право заключения контракта на поставку водонагревателя бытового для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Петродворцового района Санкт-Петербурга» (далее – услуги) в 2026 году.
Начальная (максимальная) цена контракта включает стоимость и доставку товара, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов, и сборов, утвержденные действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением контракта.
2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

	Код ККН
	27.51.25.110-001
	Водонагреватель бытовой тип 1

	ОКПД2
	27.51.25.110
	Водонагреватели проточные и накопительные электрические





	№
	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование показателя товара, единица измерения
	Требование к значению показателя
	Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Водонагреватель бытовой
	ККН 27.51.25.110-001
ОКПД2 27.51.25.110
	Тип
	Накопительный

	Значение характеристик не может изменяться участником
	Шт.
	1

	
	
	
	Форма бака
	Квадратная

	Значение характеристик не может изменяться участником
	
	

	
	
	
	Способ нагрева
	Электрический

	Значение характеристик не может изменяться участником
	
	

	
	
	
	Объем
	≥10 л
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная температура нагрева
	≥75  ГРАД ЦЕЛЬС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальное давление воды
	≥8 БАР
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Мощность
	≥1,5  КВТ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал внутреннего бака
	
Стеклокерамика
	Значение характеристик не может изменяться участником
	
	

	
	
	
	Управление
	Механическое
	Значение характеристик не может изменяться участником
	
	

	
	
	
	Установка
	Вертикальная
	Значение характеристик не может изменяться участником
	
	

	
	
	
	Подводка
	Нижняя
	Значение характеристик не может изменяться участником
	
	

	
	
	
	Ограничение температуры
	Наличие
	Значение характеристик не может изменяться участником
	
	


 (в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 ''Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд''): приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.
4. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара: 
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на товар для всех закупок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев на весь товар с даты подписания товарной накладной на приемку товаров. При этом, если производителем установлен более длительный гарантийный срок на комплектующие, гарантийный срок комплектующих принимается равным гарантийному сроку производителя.
Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что поставленный Поставщиком товар не соответствует требованиям настоящего Технического задания, Поставщик обязан за свой счет устранить все расхождения с Техническим заданием, при этом обязан произвести замену товара на новый в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления официального уведомления от Заказчика.
В случае замены некачественного товара отсчет гарантийного срока на новый товар начинается с момента его поставки.
Поставщик должен обеспечить техническую поддержку на поставляемое оборудование в течение всего гарантийного срока. Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии.
Дефектный товар заменяется таким же (или аналогичным по своим техническим и функциональным характеристикам) новым товаром.
Гарантийное обслуживание товара должно проводиться по месту эксплуатации товара специалистами Поставщика или, по согласованию с Заказчиком, специалистами сертифицированных сервисных центров, авторизованных производителем товара.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
В комплект поставляемого оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика.
5. Требования к упаковке товара.
Поставляемый товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с государственными стандартами, техническими условиями, другой нормативно-технической документацией.
Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.


