Спецификация 

	№
	Наименование товара
	Требования к конкретным показателям товара к поставке. 

Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Мобильный кондиционер
	Тип блока-Моноблок 

Мин. поддерживаемая температура-16 °С

Макс. поддерживаемая температура-30 °С

Гарантийный срок-2 года 

Эффективен для помещ. площадью до -24 м²

Количество ступеней фильтрации-1 

Длина воздуховода для вывода горячего воздуха-1.5 м

Макс. уровень шума-50 дБ

Объем емкости для конденсата-0.3 л

Режим защиты от замерзания-Да 

Инверторная технология-Нет 

Макс. производительность охлаждения-2.6 кВт

Макс. поток отработанного воздуха, м³/час-470 

Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi 

Работа с умным домом-Да 

Управление c мобильного приложения по Wi-Fi-Да 

Wi-Fi модуль-Встроенный 

Точность установки температуры-1,0 °С 

Количество скоростей воздушного потока-3 

Режим вентиляции-Да 

Режим обогрева-Нет 

Авторестарт при отключении питания-Да 

Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом-Да 

Цифровой дисплей-Да 

Класс энергоэффективности-A 

Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом-Да 

Система самодиагностики неисправности-Да 

Макс. потребляемая мощность-1.1 кВт

Номинальный ток-5 А

Напряжение электропитания-220 - 240 В

Воздуховод для вывода горячего воздуха-Да 

Моющийся воздушный фильтр в комплекте-Да 

Пульт управления в комплекте-Да 

Масса товара (нетто)-25 кг

Высота товара-83 см

Ширина товара-44.3 см

Глубина товара-34 см
	шт.
	1


