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Требования к оказываемым услугам 

1. Общие требования:
1.1 Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенным видом работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения. Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального Закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и пунктом 10 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128
Качество оказанных услуг должно соответствовать условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Контрактом, результат оказания услуг должен соответствовать требованиям, указанным в Контракте.
[bookmark: _GoBack]1.2 Исполнитель оказывает услуги в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае нанесения материального ущерба при выполнении условий контракта Исполнитель несет ответственность в установленном законом порядке.
2. Требования к оказанию услуг:
2.1. Исполнитель оказывает услуги по ремонту огнетушителей в соответствии с установленными в Российской Федерации нормативно-правовыми актами, в том числе:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в действующей редакции).
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции).
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). 
- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (с Изменением № 1). 
- Техническая документация завода-изготовителя (паспорт и руководство по эксплуатации конкретного огнетушителя) — соблюдение требований производителя обязательно. 
2.2. Исполнитель должен: 
Выполнить ремонтные работы по замене шланга-распылителя для ОП-5

	Наименование услуги
	Вид огнетушителя
	Количество

	Ремонт огнетушителя
	ОП-5
	3



2.3. Место оказания услуг: по адресу Заказчика: 198510 г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Парковая, д.18 к.4 стр.1.









Оказание услуг по перезарядке порошковых огнетушителей ОП-5 включает в себя:
1. Общие требования:
1.1 Доставка огнетушителей, подлежащих техническому освидетельствованию, на зарядную станцию Исполнителя осуществляется транспортом Исполнителя с объекта ГБДОУ 
№ 15 Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу: 
- 198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Парковая, д.18 к.4 стр.1.
1.2 Сдача огнетушителей ответственным лицам Исполнителя осуществляется по сопроводительным документам, фактическому наличию и отражается в накладных, составляемых в 2-х экземплярах, подписанных представителями обеих сторон:
- осмотр, дефектацию, техническое освидетельствование и перезарядку огнетушителей;
1.3 Обратная доставка огнетушителей после оказания услуг с зарядной станции Исполнителя на объект заказчика осуществляется транспортом Исполнителя.

	Наименование услуги
	Вид огнетушителя
	Количество

	Перезарядка огнетушителей
	ОП-5
	3



2. Требования к качеству и безопасности услуг
2.1. Во время оказания услуг Исполнитель должен соблюдать нормы пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 
2.2. Исполнитель несет ответственность за квалификацию сотрудников, привлеченных для оказания услуг.
3. Требования к техническим характеристикам услуг  
3.1. Услуги, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации: 
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» 
- Федеральный закон от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
3.2. Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг по государственному контракту.
3.3. При оказании услуг применяемые материалы и комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь действующий сертификат соответствия. Перечень таких позиций определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 982 (с изменениями) (с изменениями и дополнениями)
4. Требования к результатам оказанных услуг
4.1. Результатом оказанных услуг являются огнетушители, пригодные к дальнейшей эксплуатации.
4.2 Услуги по перезарядке огнетушителей включают в себя:
- перезарядка огнетушителя (замена ОТВ - огнетушащего вещества)
- проверка узлов огнетушителей
- опломбирование номерной контрольной пломбой
- наклейка этикетки с отметкой даты зарядки и следующего технического обслуживания
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
4.3 Огнетушители, непригодные для дальнейшей эксплуатации (не выдержавшие испытания, с дефектом корпуса, с просроченным сроком эксплуатации), подлежат выбраковке и списанию. С выявленными непригодными огнетушителями проводится подготовка к утилизации (разрядка, разборка и освобождение корпуса от огнетушащего вещества). Исполнитель выдает Заказчику дефектный Акт для списания огнетушителей и Акт подготовки огнетушителей к утилизации.

