







	№ п/п
	Наименование МИ
	ОКПД2
	Наименование характеристики
	Ед. изм. хар-ки
	Значение характеристики
	Инструкция участнику
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме парус (конизатор средний) ЕМ158-1
	32.50.50.190
	"Инвазивный монополярный электрический проводник, предназначенный для прикрепления к электрохирургическому держателю (не относящемуся к данному виду) для доставки электрохирургического тока напрямую на ткани для их разрезания/коагуляции во время открытой хирургической операции. Могут быть доступны изделия различных форм (например, лезвие, шарик, петля, игра, лопаточка); требуется контактный возвратный электрод для пациента для замыкания цепи. Это изделие, пригодное для многоразового использования."
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штук
	10

	
	
	
	Функциональное назначение- Электрод для рассечения и коагуляции ткани парус
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Общая длина включая штекер и рабочую часть
	мм
	≥151 и ≤153
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Конфигурация рабочей части- петля
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер рабочей части паруса
	мм
	≥15 х 23
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диаметр проволоки
	мм
	≤0,2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Метод обработки / стерилизации- автоклавирование
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр штекера для подключения к держателю электродов
	мм
	≥4
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип позиционирующего элемента- шестигранник из изолирующего материала
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал рабочей части- нержавеющая сталь
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме парус (конизатор малый) ЕМ160-1
	32.50.50.190
	"Инвазивный монополярный электрический проводник, предназначенный для прикрепления к электрохирургическому держателю (не относящемуся к данному виду) для доставки электрохирургического тока напрямую на ткани для их разрезания/коагуляции во время открытой хирургической операции. Могут быть доступны изделия различных форм (например, лезвие, шарик, петля, игра, лопаточка); требуется контактный возвратный электрод для пациента для замыкания цепи. Это изделие, пригодное для многоразового использования."
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штук
	5

	
	
	
	Функциональное назначение- Электрод для рассечения и коагуляции ткани парус
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Общая длина включая штекер и рабочую часть
	мм
	≥151 и ≤153
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Конфигурация рабочей части- петля
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер рабочей части паруса
	мм
	≤12 х 23
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диаметр проволоки
	мм
	≤0,2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Метод обработки / стерилизации- автоклавирование
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр штекера для подключения к держателю электродов
	мм
	≥4
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип позиционирующего элемента- шестигранник из изолирующего материала
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал рабочей части- нержавеющая сталь
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



