ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к качеству и безопасности Товара
1.1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:
1.1.1. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.
Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.1.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или иные документы, подтверждающие качество Товара.
1.1.3. При поставке Товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).
В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на Товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие Товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
1.1.4. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

2. Требования к техническим  характеристикам Товара 
2.1. Технические характеристики и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать техническим характеристикам и потребительским свойствам товара,  указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

3. Требования к таре и упаковке
3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик.
3.2. Поставщик должен обеспечить упаковку, применяемую для экспортных Товаров в стране - производителе Товара, которая обеспечила бы сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранять Товар от атмосферных воздействий. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента перехода права собственности на Товар Заказчику.
3.3.        Требования к размерам, упаковке Товара:
3.3.1.      Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.
3.3.2.	Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
3.3.3.	Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
3.3.4.	Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет в течение 1 (одного) рабочего дня после дня поставки Товаров.

4. Требования к отгрузке и доставке
           4.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику единовременно в полном объеме в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта, согласно Технического задания по адресу: 
           - Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская ул., д. 59, литер А.
           4.2. Поставка и погрузо-разгрузочные работы Товара производятся силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 10-00 ч. до 17-00 ч. с учетом обеденного времени с 13-00 ч. до 13-30 ч. и не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего времени, с учетом выходных и праздничных дней.
4.3. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика или эксперта со стороны Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поставки Товара. Представитель Заказчика, эксперт и представитель Поставщика проводят проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, а так же содержащимся в сопроводительных документах Поставщика и соответствие Товара требованиям Контракта.
4.4. Поставщик должен предоставить Заказчику Товар, соответствующий требованиям Контракта и соответствующие сопроводительные документы:
 -    Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) в 2 (двух) экземплярах;
 -    оригинал товарной накладной на поставляемый товар в  2 (двух) экземплярах или универсальный передаточный документ - УПД (при наличии);
 -    оригинал счета-фактуры (при наличии) в 1 (одном) экземпляре;
 -    оригинал счета на оплату поставляемого товара – в 1 (одном) экземпляре.

5. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества 
5.1. Все предлагаемые Товары должны быть новыми.
5.2. Гарантийный срок, на весь объём подлежащего поставке Товара, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем. Исчисление гарантийного периода должно начинаться с момента подписания товарной накладной Заказчиком.
Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.
5.3. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.
5.4. В период гарантийного срока Поставщик осуществляет замену некачественного товара в течение одного дня, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.



Приложение № 1 
к Техническому Заданию


Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара
	Тип объекта закупки
	Товар

	№ п/п
	Код позиции
ОКПД2
/ККН/КТРУ 
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
хар-ки
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Един. измерения
	Кол-во

	1
	27.20.22.000/ 27.20.22.000-008 /27.20.22.000-00000001
	
Батарея аккумуляторная свинцово-киcлотная стационарная
Delta DT 1240       
	Тип
	Закрытая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ШТ.
	1

	
	
	
	Емкость
	˃ 35 и ≤ 40
	А.ч
	Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Напряжение
	12
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность использования в ИБП
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Клеммы
	Под болт и гайку
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество батарейных модулей
	1
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вес
	≥ 12 и < 15
	кг
	Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал корпуса
	Огнеупорный ABS пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Сфера применения
	Для пожарно-охранных систем
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Технология изготовления
	AGM
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Совместимость
	В соответствии с требованием Заказчика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Марка
	Delta Battery 
DT 1240       
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Соответствие нормативной технической документации
	ТУ производителя;
ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012;
ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013
	
	Участник указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	2
	27.20.22.000/ 27.20.22.000-009 /27.20.22.000-00000001
	Батарея аккумуляторная свинцово-киcлотная стационарная Delta DT 1218       
	Тип
	Закрытая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ШТ.
	2

	
	
	
	Емкость
	˃ 17 и ≤ 20
	А.ч
	Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Напряжение
	12
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность использования в ИБП
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Клеммы
	Под болт и гайку
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Конструкция батареи
	Внутренний сменный модуль
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество батарейных модулей
	1
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вес
	≥ 4,2 и < 8
	кг
	Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал корпуса
	Огнеупорный ABS пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Сфера применения
	Для пожарно-охранных систем
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Технология изготовления
	AGM
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Совместимость
	В соответствии с требованием Заказчика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Марка
	Delta Battery 
DT 1218       
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Соответствие нормативной технической документации
	ТУ производителя;
ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012;
ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013
	
	Участник указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	3
	26.20.21.110/_-
/26.20.21.110-00000003
	Накопитель данных внутренний 
WD Purple, 2 ТБ, HDD, SATA III, 3,5
	Наименование устройства
	Жесткий диск
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ШТ.
	1

	
	
	
	Назначение
	Для систем видеонаблюдения
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип устройства
	HDD
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форм фактор
	3,5
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Объем накопителя
	≥ 2000
	Гбайт
	Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Наличие интерфейсов
	SATA III
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Защита от обесточивания
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Скорость вращения (RPM)
	≥ 5000
	об/мин
	Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объем буферной памяти
	≥ 64
	Мбайт
	Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Скорость чтения
	≥ 50
	Мбайт/с
	Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Технология записи
	CRM
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Марка
	WD Purple, 2 ТБ, HDD, SATA III, 3,5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	




В связи с тем, что характеристики закупаемого товара, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики, отвечающие потребностям заказчика, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Указание дополнительной информации для описания товара обусловлено необходимостью использования наряду с информацией из КТРУ информации из Справочника конечных каталожных наименований (ККН).  
В соответствии с п. 2 Правил использования справочника ККН, утвержденных распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 № 171-р, справочник ККН используется заказчиками Санкт-Петербурга в обязательном порядке, за исключением случаев, когда в Справочнике ККН отсутствует соответствующая позиция ККН.
Данный выбор характеристик позволяет максимально удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики его деятельности.

