Требования к значениям показателей функциональных, технических и качественных характеристик, 
эксплуатационных характеристик товара (при необходимости), позволяющие определить соответствие предлагаемого к поставке товара установленным заказчиком требованиям
ВНИМАНИЕ: Подавая оферту участник закупки соглашается с тем, что при отсутствии в его оферте сведений по какому-либо 
из установленных Заказчиком показателей товара они будут включены в контракт в соответствии с описанием объекта закупки, установленным Заказчиком.
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Таблица №1
	№ п/п
	Наименование товара
	Код и наименование применимой позиции КТРУ, 
соответствующей закупаемому товару, Код ОКПД2
	(№ позиции ККН)
Код ККН
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Показатели функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик товара (при необходимости) и требования к их значениям, установленные Заказчиком

	1
	2
	6
	7
	3
	4
	5

	1
	Саморез тип 3

	25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
	25.94.11.110-007 Саморез тип 3 (шт)
	ШТ
	100
	Назначение: Универсальный
Длина, ММ: 20
Диаметр, ММ:3
Шлиц: PZ1, PH1
Головка: Потайная
Наконечник: Острый
Металл: Сталь
Покрытие: Белый цинк; Желтый цинк;
Резьба: Полная
Упаковка производителя: Наличие
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 59571-2021; ТУ производителя

	2
	Саморез тип 5

	25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
	25.94.11.110-009 Саморез тип 5 (шт)
	ШТ
	100
	Назначение: Универсальный
Длина, ММ: 45
Диаметр, ММ:3,5
Шлиц: PZ2, PH2
Головка: Потайная
Наконечник: Острый
Металл: Сталь
Покрытие: Белый цинк; Желтый цинк;
Резьба: Полная
Упаковка производителя: Наличие
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 59571-2021; ТУ производителя

	3
	Саморез тип 6

	25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
	25.94.11.110-010 Саморез тип 6
	ШТ
	100
	Назначение: Универсальный
Длина, ММ: 60
Диаметр, ММ: 4
Шлиц: PZ2, PH2
Головка: Потайная
Наконечник: Острый
Металл: Сталь
Покрытие: Белый цинк; Желтый цинк;
Резьба: Полная
Упаковка производителя: Наличие
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 59571-2021; ТУ производителя

	4
	Саморез тип 4

	25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
	25.94.11.110-008 Саморез тип 4
	ШТ
	100
	Назначение: Универсальный
Длина, ММ: 25
Диаметр, ММ:3,5
Шлиц: PZ2, PH2
Головка: Потайная
Наконечник: Острый
Металл: Сталь
Покрытие: Белый цинк; Желтый цинк;
Резьба: Полная
Упаковка производителя: Наличие
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 59571-2021; ТУ производителя

	5
	Саморез тип 7

	25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
	25.94.11.110-011 Саморез тип 7  
	ШТ
	1000
	Назначение: Гипсокартон-дерево
Длина, ММ: 25
Диаметр, ММ:3,5
Шлиц: PH2
Головка: Потайная
Наконечник: Острый
Металл: Сталь
Покрытие: фосфатированные
Резьба: Частая
Количество в упаковке, ШТ: 1000
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 59571-2021; ТУ производителя

	6
	Гвозди строительные тип 1

	25.93.14.111 Гвозди строительные
	25.93.14.111-001
	КГ
	4.75
	Длина гвоздя, ММ: 100
Диаметр стержня гвоздя, ММ: ≥ 3,5 ≤ 4
Материал гвоздя: Сталь
Форма стержня гвоздя: Круглая
Покрытие гвоздя: Цинк
Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 283-75, ГОСТ 4028-63; ТУ производителя



