



Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям 
на поставку ворот футбольных указаны в таблице.

Таблица 


	№ 
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Наименование характеристики
	Значение характеристики, единица измерения
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Ворота футбольные
	Предназначение
	для мини-футбола и гандбола
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	4

	
	
	Конструкция
	сборно-разборная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип ворот
	свободно стоящие с противовесом
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал 
	алюминиевый профиль
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сечение профиля
	80х80
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид профиля
	квадрат
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина конструкции
	≥ 3000 и ≤ 3200
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Высота конструкции
	≥ 2000 и ≤ 2200
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Глубина конструкции
	≥ 1000 и ≤ 1500
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Покрытие конструкции
	полимерное (порошковое) 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вес конструкции в собранном виде
	≥ 54
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Цвет конструкции
	по согласованию с Заказчиком
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал сетки
	полипропилен, безузловая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр нити
	≥ 3,0 и ≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Защита ворот от опрокидывания
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сетка для крепления в комплекте
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплектация
	полная, со всеми крепежами для сборки и установки конструкции, крепления сетки, подробная инструкция
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличия сертификата соответствия
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



