
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Предмет закупки
1.1. Предмет закупки являются: Оказание услуг по оценке соответствия лифтов в течение назначенного срока службы и техническому освидетельствованию лифтов СПБ ГБПОУ "АУГСГИП" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 24-28 лит. Б.
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты 71.20.13.110.
Раздел 2. Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.
2.1. Цели и основания оказания Услуг
2.2.1. Необходимость проведения обязательного периодического технического освидетельствования лифтов на соответствие требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), соответствие лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/ 2011 и взаимосвязанных с ним стандартов.
2.2.  Требования к качеству оказания услуг
2.2.1	Исполнитель обязан, оказать Услуги надлежащего качества, в соответствии с ГОСТами, СНиПами, ТУ и другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими оказание Услуг.
2.2.2. При оказании Услуг Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства об охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, безопасности производства работ и противопожарной безопасности, а также соблюдением миграционных правил.
2.2.3.	Оказание Услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов Исполнитель проводит специально подготовленным и обученным персоналом, прошедшим необходимую проверку знаний, с соответствующей квалификационной группой по электробезопасности, не ниже третьей. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом, лестницами.
2.2.4. Исполнитель проводит оценку соответствия лифтов в период эксплуатации по форме ежегодного технического освидетельствования лифтов, включающего в себя проверки, контроль, испытания и измерения в соответствии с требованиями, установленными:
- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);
- ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов;
- ГОСТ Р 53783-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации".

2. 3. Требования к техническим характеристикам оказываемых Услуг
При техническом освидетельствование лифтов осуществляют:	
2.3.1. Проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы;
2.3.2. Технический контроль оборудования лифта и устройств безопасности;
2.3.3. Проверку функционирования лифта;
2.3.4. Проверку функционирования устройств безопасности лифта;
2.3.5. Испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
2.3.6. Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
2.3.7. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.	
2.3.8. Результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколами, а на основании протоколов оформляют Акт периодического технического освидетельствования.
2.3.9. Сведения о проведенном периодическом техническом освидетельствовании и рекомендацию о возможности использования лифта по назначению записывать в паспорт лифта. 
2.3.10. При периодическом техническом освидетельствовании, в случае выявления дефектов, неисправностей, несоответствий, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации, специалист испытательного центра записывает рекомендацию о недопустимости использования лифта по назначению до устранения этих нарушений или дефектов.
2.3.11. После устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, аккредитованный испытательный центр осуществляет проверку устранения этих дефектов, неисправностей, несоответствий. При положительных результатах специалист делает отметку в Акте периодического технического освидетельствования и паспорте.
2.4. Специальные требования к услугам
2.4.1. Наличие аттестата аккредитации (выписки из реестра аккредитованных лиц) испытательной лаборатории (центра), выданного Федеральной службой по аккредитации и, прилагаемой к аттестату, области аккредитации (приложение к аттестату аккредитации) на соответствие критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра) в соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011г.
2.4.2. Наличие в Испытательном центре (лаборатории) специалистов по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности испытательной лаборатории (центра), подтвердившие свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ, работающих в инженерном центре на постоянной основе (приложить подтверждающие документы: трудовую книжку, свидетельства о квалификации).
Раздел 3. Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара или завершения работы, график оказания услуг 
3.1. Объем и место оказания услуг: 
Услуги оказываются по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 24-28, лит. Б; 

	№ п/п
	Тип лифта,
грузоподъемность, скорость, этажность
	Зав. номер лифта (платформы)
	Кол-во
	Адрес объекта
	Срок оказания услуг

	1
	Лифт пассажирский 630кг, 1,0 м/сек, 
8 -остановок 
	Лифт пассажирский зав.№ В7КА8591
	1
	ул. Миргородская, д. 24-28, лит. Б.
	Не позднее 30 календарных дней, после письменного уведомления Заказчиком о готовности лифта к периодическому техническому освидетельствованию.
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